КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕН КРЫЛЬЦА 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей  -  13,8
 Затраты труда на установку панели, чел.-ч  - 0,6 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник 4 разряда (М1)
 
Монтажник 3 разряда (М2)
 
Такелажник 3 разряда (Т)
 
Электросварщик 5 разряда (Э) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой грузоподъемностью 2,5 т 

Ящик-контейнер для раствора 

Рейка-отвес 
 
Лопата растворная  2 шт. 

Лом монтажный  2 шт. 

Подштопка  2 шт. 

Молоток строительный 

Метла 
 
Комплект сварочного оборудования 

До начала работ необходимо: 
- установить фундаментные блоки и цокольные панели наружных и внутренних стен, в том числе панель входа; 

- проверить и подготовить инструмент, приспособления, инвентарь, расположив их в соответствии со схемой организации рабочего места; 

- доставить к рабочему месту ящик с раствором. 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
 
Подготовка к строповке панели (рис.1) 

Рис.1 
Т проверяет правильность расположения закладных деталей, при необходимости очищает  панель от наплывов бетона и с помощью монтажного лома проверяет прочность монтажных петель. Затем  Т принимает поданный машинистом башенного крана строп, поочередно зацепляет крюки за монтажные петли панели и подает команду машинисту крана  на подъем и подачу панели к месту установки.

 
Подготовка опорной поверхности и устройство растворной постели 
М2 очищает метлой опорную поверхность фундаментного блока от мусора. М1  устраивает маяки-подкладки из раствора. Затем М1 подает лопатой раствор из ящика на место опирания стенки, а М2 разравнивает его кельмой.

 Прием и установка панели стен крыльца (рис.2)

Рис.2 
Машинист башенного крана подает панель к месту установки и по команде М1 приостанавливает  ее спуск на расстоянии 20-30 см от опорной поверхности. М1 и М2, стоя у торцов панели, принимают ее и ориентируют на место  установки. М1 подает команду машинисту башенного крана плавно опустить стенку крыльца на подготовленную растворную постель. 

Выверка панели стенки крыльца (рис.3) 

Рис.3 
М1 и М2 с помощью монтажных ломов устанавливают низ панели в проектное положение. М1 проверяет вертикальность панели рейкой-отвесом, плотно прижимая ее упорами к выверяемой поверхности. М2 устраняет отклонения по вертикали, держа панель за свободный торец. 

Крепление панели к цокольной панели наружных стен электросваркой (рис.4)   

    
 
Рис.4 
Э, подготовив необходимый инструмент, окончательно крепит стенки крыльца к  цокольной панели путем сварки закладных деталей в соответствии с проектом.

 
Подштопка горизонтального шва раствором и расстроповка 
М1 и М2 с помощью подштопки уплотняют раствор в горизонтальном шве с  двух сторон панели, а затем расстроповывают ее.