КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 МОНТАЖ СТУПЕНЕЙ КРЫЛЬЦА 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, ступеней - 30,8
 Затраты труда на установку ступени, чел.-ч - 0,26 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник 4 разряда (М)
 
Такелажник 3 разряда (Т) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой грузоподъемностью 2,5 т 

Ящик-контейнер для раствора 

Кельма
 
Кувалда
 
Лопата растворная 2 шт. 

Лом монтажный 2 шт. 

Подштопка 2 шт. 

Молоток строительный 

Метла 
 
Уровень строительный
 
Щетка  

До начала работ необходимо: 
- установить фундаментные блоки и цокольные панели и стены крыльца;
 
- проверить и подготовить инструмент, приспособления, инвентарь, расположив их в соответствии со схемой организации рабочего места; 

- доставить к рабочему месту ящик с раствором.

 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Подготовка, строповка и подача ступени к месту установки (рис.1) 

Рис.1 
Т осматривает ступени, монтажным ломом проверяет прочность монтажных петель и при необходимости металлической щеткой очищает поверхность ступени от грязи и наплывов бетона. Приняв строп, зацепляет крюки за монтажные петли элемента и подает сигнал машинисту крана подать ступень к месту укладки.

 Устройство растворной постели (рис.2)

Рис.2 
М сбивает наплывы бетона и очищает опорную поверхность стенок крыльца. Затем кельмой равномерно укладывает раствор на опорную поверхность. 

Укладка ступени (рис.3) 

 Рис.3 
М принимает поданную машинистом крана ступень на расстоянии 20-30 см от опорной поверхности и ориентирует ее на место укладки. Затем, придерживая ступень одной рукой, подает команду машинисту крана опустить ступень на постель из раствора.

 Выверка и расстроповка ступени (рис.4)

Рис.4 
М с помощью лома рихтует ступень в проектное положение, затем выверяет ступени в горизонтальном положении по уровню. Убедившись в правильности укладки ступени, М подает команду ослабить натяжение стропа и затем расстроповывает ступень.