КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Отделка фасадов мелкозернистыми материалами 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОКРАСКЕ ШВОВ НА ФАСАДЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, м шва       257
 Затраты труда на 10м шва, чел.-ч    0,311 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Штукатур (маляр) 4 разряда (Ш1) 
Штукатур (маляр) 3 разряда (Ш2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Агрегат для фасадных работ АО-500 
Клещи для выдергивания гвоздей  2 шт 
Кисть филеночная  2 шт 
Шпатель шириной 2 см для расчистки шва  2 шт 
Ведро  3 шт 
Кисть-ручник   2 шт
 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:
 
- закончить работы по фактурной отделки стен, откосов, козырьков фасада;
 
- установить агрегат АО-500 в рабочее положение и проверить его исправность;
 
- доставить в рабочую зону необходимые приспособления, инструмент, материалы.

 Описание операций

 Разборка защитного экрана (рис.1, 2)

Рис.1

Рис.2
 
Ш1 и Ш2 каждый на своем оконном блоке с помощью клещей выдергивают гвозди, закрепляющие  экран в нижних углах оконного блока. После этого Ш1 с помощью выносного пульта, установленного на люльке, перемещает люльку  вверх на 2/3 высоты оконного блока, а Ш2 следит за безопасностью ее движения по фасаду. Затем Ш1 и Ш2, каждый в отдельности на  своем оконном блоке, снимают экран с гвоздей закрепленных в верхней части оконных блоков, сворачивают в рулон и ставят в люльку к  внешней стенке. Оставшиеся гвозди в верхней части оконного блока выдергивают с помощью клещей. 

Перемещение люльки вверх до следующего оконного блока 
Ш1 управляет перемещением люльки с выносного пульта (установленного на люльке), а Ш2 следит за безопасностью ее движения по фасаду.

 Расчистка шва (рис.3)

Рис.3 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, держа шпатель в правой руке, а кисть -  в левой, шпателем расчищают шов движениями слева-направо и обратно по шву, а кистью сметают пыль и крошку со швов. При этом Ш1 и Ш2  передвигаются по люльке с крайних положений навстречу друг другу.

 Окраска шва (рис.4)

Рис.4 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, держа в левой руке ведро с окрасочным составом, правой  - филеночной кистью окрашивают шов, передвигаясь при этом по люльке с крайних положений навстречу друг другу.

 Перемещение люльки вниз на следующую стоянку 
Ш1 управляет перемещением люльки с выносного пульта (установленного на люльке), а Ш2 следит за безопасностью ее движения по фасаду. 

Примечание: На 10 м окрашенного шва приходится разборка трех защитных экранов.