КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ БЛОКОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
     
 Выработка на 1 чел.-день, блоков    17
 Затраты труда на 1 блок, чел.-ч      0,47 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник конструкций 5 разряда (М1)
 
Монтажник конструкций 4 разряда (М2)
 
Такелажник 2 разряда (Т)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой грузоподъемностью до 2,5 т
 
Лом монтажный ЛМ-24  3 шт.
 
Рейка с отвесом
 
Подштопка односторонняя
 
Столик-стремянка
 
Ведро
 
Метла
 
Кельма КБ
 
Ящик-контейнер для раствора 2 шт.
 
Щетка стальная прямоугольная
 
Скарпель диаметром 20-25 мм
 
Кувалда кузнечная продольная остроносая 2 шт. 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- определить монтажный горизонт;
 
- закончить монтаж плит перекрытия нижележашего этажа;
 
- забетонировать монолитные участки перекрытия и вертикальные стыки;
 
- проверить наличие на перекрытии разметочных рисок, определяющих положение стекового блока в плане;
 
- подать на рабочее место инструмент, приспособления, инвентарь и материалы. 

Описание операций
 
Подготовка блока к строповке (рис.1) 

 Рис.1 
Т производит внешний осмотр блока, проверяет наличие и прочность монтажных петель, при необходимости очищает блок от грязи и наплывов бетона. 

Строповка и подача блока к месту установки 
По сигналу Т машинист крана опускает строп. Т производит строповку блока за монтажные петли и подает команду натянуть ветви стропа. Убедившись в надежности закрепления крюков, Т отходит на безопасное расстояние (4-5 м) и дает команду машинисту крана поднять и переместить блок к месту установки. 

Подготовка опорной поверхности и устройство растворной постели (рис.2) 

Рис.2 
М1 метлой сметает мусор с места установки блока, затем укладывает жгут пороизола. М2 лопатой укладывает раствор на опорную поверхность. М1 разравнивает раствор кельмой, чтобы высота растворной постели была на 5-10 мм выше ранее установланных маяков, затем в растворную постель, под внутренний край блока, укладывает деревянные клинья.

 Установка блока на растворную постель (рис.3)

Рис.3 
Машинист крана подводит блок к месту установки с внешней стороны здания, по команде М1 приостановив опускание блока на высоте 20-30 см от опорной поверхности. М1 и М2, стоя у торцов блока, принимают его и по рискам устанавливают на место таким образом, чтобы поставленный на растворную постель и деревянные клинья стеновой блок имел незначительный уклон в наружную сторону.

 Выверка блока и уствновка его в проектное положение (рис.4)

Рис.4 
М1 и М2 проверяют правильность установки основания блока по натянутой причалке и рискам, обозначающим положение боковых граней, незначительные отклонения устраняют при помощи монтажных ломов. М1 проверяет положение блока по вертикали, прикладывая рейку с отвесом к внутренней плоскости блока, а М2 выбивает клинья, приводя блок в вертикальное положение. 

Расстроповка блока (рис.5) 

Рис.5 
М1 со столика-стремянки, открывая предохранительные устройства, поочередно освобождает оба крюка из монтажных петель, затем дает команду машинисту крана поднять строп, спускается со столика-стремянки и перемещает его к месту монтажа следующего блока.

 Промазка швов раствором 
М2 металлической подштопкой уплотняет в горизонтальном шве раствор, добавляя его по мере необходимости, затем кельмой срезает со шва лишний раствор, а М1 лопатой подбирает его и перебрасывает на место установки следующего блока.
 
Остальное время Т занят на приобъектной площадке приемом и погрузкой раствора в ящики и др.