КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТИЛКЕ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ В ШПУНТ С ФРИЗОМ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 42
 
Затраты труда на 100 пола, чел-ч - 19 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Плотник 4-го разряда (П1)
 
Плотник 2-го разряда (П2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Пила-ножовка для запиловки сопряжений (2 шт.) 

Угольник (500х240 мм) для разметки сопряжений 

Клещи (2 шт.) 

Топор для пригонки досок (2 шт.) 

Молоток стальной строительный (2 шт.) 

Рулетка 
 
Добойник 
 
Метр стальной складной (2 шт.) 

Ведро для антисептического раствора (2 шт.) 

Швабра мочальная дпя нанесения антисептического раствора (2 шт.) 

Скоба стальная с деревянными клиньями для сплачивания досок  (3 компл.)

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- закончить отделку помещения (без оклейки обоями); 

- сделать скрытую электропроводку под полами; 

- вынести на стены отметки чистого пола; 

- заготовить доски по размерам помещения, а также плинтусы  и другие материалы и доставить их к месту настилки; 

- выполнить звукоизоляцию или выравнивающий слой из песка по междуэтажному железобетонному перекрытию; 

- уложить и покрыть антисептиком лаги с прокладками.

 Описание операции

 Подноска и раскладка досок по лагам (рис.1)

     
 Рис.1 
П1 и П2 подносят по две доски и раскладывают их по лагам от продольной стены. Доски укладывают лицевой стороной вниз,  гребнями от стены.

 Заготовка фризовых досок (рис.2)

     
 Рис.2
 
П1 и П2 выбирают четверть в кромке доски со стороны шпунта и в торцах, размечают и запиливают концы доски "на ус" для сопряжения в углах.

 Заготовка рядовых досок (рис.3)

Рис.3 
П1 и П2 выбирают четверть в торцах рядовых досок для соединения с фризовыми досками. 

Антисептирование нижних сторон и кромок досок (рис.4) 

 Рис.4 
П1 и П2 наливают в ведра готовый раствор антисептика, подносят к месту работы и с помощью швабр покрывают им кромки и тыльные стороны досок. Антисептированные доски переворачивают  лицевой стороной вверх.

 Настилка и прибивка гвоздями фризовых досок (рис.5, 6)

Рис.5

Рис.6 
П1 и П2, уложив на лаги и пригнав фризовые доски в углах "на ус" согласно заготовке, прибивают их гвоздями. 

Укладка, пригонка и сплачивание рядовых досок (рис.7) 

Рис.7 
П1 и П2, разложив рядовые шпунтованные доски по лагам, пригоняют их в торцах к фризовым доскам и по длине между собой, а затем, сплачивая их с помощью скоб и клиньев, забивают гвоздь в каждую пятую доску, в каждую {или через одну) лагу.

 Прибивка рядовых досок гвоздями 
П1 и П2, проверив правильность настилки рядовых досок,  прибивают их гвоздями, втапливая шляпки добойником.