КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПАРКЕТНЫХ ЩИТОВ ПО ЛАГАМ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 32
 
Затраты труда на 10 пола, чел-ч - 0,25 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Паркетчик 4-го разряда (П1) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Молоток строительный паркетный 

Добойник стальной паркетный 

Пила-ножовка 
 
Топор 
 
Электропила дисковая 

Цикля паркетная 

Шнур разметочный длиной 10 м (2 шт.) 

Метр стальной складной

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить общестроительные, специальные и отделочные работы,  исключая последнюю окраску масляными составами и оклейку  стен обоями; 

- подготовить основание пола из лаг в соответствии с проектом; 

- антисептировать снизу и с боков паркетные шиты и соединительные  рейки; 

- доставить на рабочее место материалы, инструмент и  приспособления; 

- обеспечить внутри помещения температуру воздуха не ниже  5 °С при влажности на выше 60%; 

- проверить в лаборатории влажность щитов (не должна превышать  12%) . 

Паркетный щит 75х75х3,5 см состоит из забранного с двух сторон в  обвязку реечного основания и наклейного на него верхнего лицевого  слоя из паркетных планок толщиной 6 мм. В кромке щита по  периметру выбран паз, лицевая поверхность щита отшлифована. 

Шлифуют полы по окончании всех отделочных работ. 

Описание операции 

 Сортитровка щитов 
Паркетчик раскладывает шиты в штабеля так, чтобы одинаковые по  цвету древесины и рисунку находились в одном штабеле и  составляли комплект на комнату. Щиты устанавливают у стены на  ребро. Чтобы не портить поверхности стены, между первым щитом  и стеной прокладывают ветошь. Для штабелей щитов отводят  место вне помещения, вблизи от входа.

 Разметка маячных рядов (рис.1)

   
Рис.1 
Паркетчик делает разметку маячных рядов, для чего укладывает в углу  комнаты на основание первый щит, затем вдоль двух смежных стен, отступив от них, натягивает два пересекающихся под прямым  углом шнура, которые крепит к лагам гвоздями. 

Раскладка и пригонка щитов (рис.2, 3) 

Рис.2

Рис.3
 
Паркетчик по шнурам раскладывает щиты в ряд впритык один к  другому. При этом следит, чтобы щиты стыковались на оси лаг.  Кромки щитов в стыках отпиливает ножовкой.

 Укладка щитов (рис.4, 5)

Рис.4

Рис.5 
Разложенный ряд щитов паркетчик сдвигает резким толчком так,  чтобы концы их соскользнули с лаг и щиты приняли наклонное положение. В пазы уложенного и закрепленного щита паркетчик заводит  соединительные рейки, на которые движением на себя насаживает  очередной щит. Ударами молотка по деревянному бруску плотно соединяет щиты. 

 Прибивка щитов к лагам (рис.6)

   
Рис.6 
Паркетчик, находясь на уложенном щите, крепит щиты к лагам  гвоздями длиной 50-60 мм, забивая их под небольшим углом в  нижнюю грань щели щита. Легким ударом молотка наживляет гвоздь, забивает  его до отказа и утапливает шляпку с помощью добойника. Сверху  каждого щита в углу забивает по гвоздю, шляпку которого утапливает на толщину паркетной планки.

 Прирезка щитов добора (рис.7)

Рис.7 
При укладке крайнего ряда щитов, если они оказались длиннее или  шире оставшегося места, паркетчик прирезает их. Для этого  отмеряет метром расстояние от уложенного ряда щитов до стены  и, уменьшив его на 1,5 см. переносит размер на щит добора, отмечая  его риской. Затем прирезает щит по месту, распиливая по рискам электропилой 

 Укладка щитов добора 
Подготовленный щит добора паркетчик укладывает так, чтобы  прирезанная сторона была обращена к стене. В пазы смежных  щитов заводит соединительные рейки, на которые насаживает щит,  плотно стыкуя его с одной стороны с уложенными щитами. В зазор  у стены паркетчик забивает распорные клинья, с другой стороны  подбивает щит, ударяя молотком по деревянному бруску.  К лагам щит крепит гвоздями.

 Заделка шляпок гвоздей 
Открытые шляпки гвоздей сверху щита паркетчик заделывает  пробочками на клею, которые забивает до упора в шляпку гвоздя  заподлицо с поверхностью щита.

 Циклевка провесов 
Паркетчик прижимает циклю к полу одной рукой, а другой резким  движением на себя снимает стружку. 

Покрытие пола бумагой 

 Паркетчик очищает пол от мусора и закрывает бумагой