КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА ПОКРЫТИЕ КРЫШИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ОБЫКНОВЕННОГО И УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ 

 
1. Изготовление шайб и сортировка листов обыкновенного профиля 

 Исполнитель 
Кровельщик 4-го разряда (К1).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Пробойник для штамповки шайб;
 
Подставка инвентарная для асбестоцементных листов - 3 шт.;
 
Молоток стальной строительный;
 
Комель из дерева твердых пород диаметром 30-35 и высотой до 50 см.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- обеспечить рабочих материалами, инструментом и приспособлениями;
 
- обеспечить освещенность рабочего места.

            
Рис.1 
Штамповка шайб из рубероида (рис.1, 2). 

К1 раскатывает кусок рубероида на небольшую длину и кладет на комель. Взяв в левую руку пробойник, а в правую молоток, К1 ударами молотка по пробойнику высекает из рубероида шайбы. Изготовив несколько шайб, К1 высыпает их из пробойника в ящик.

                 
Рис.2. Пробойник
 
Насадка шайб на шиферные гвозди (рис.3). 

К1 берет из одного ящика шиферные гвозди, из другого шайбы и насаживает шайбы по одной на каждый гвоздь. Гвозди с шайбами складывает в ящик.

            
Рис.3 
Сортировка асбестоцементных листов (рис.4). 

К1 тщательно осматривает каждый лист. Листы без трещин, сколов и пробоин складывает пачками высотой до 1 м на деревянные подкладки для подъема краном на чердачное перекрытие.

            
Рис.4 
Подача листов на крышу к месту укладки (рис.5, 6). 

После подъема асбестоцементных листов К1 поднимается на чердачное перекрытие и укладывает на обрешетку подставку.

            
Рис.5. Подставка 
Затем он перекладывает листы по одному через обрешетку на подставку или на обрешетку. Мешающие бруски обрешетки в местах подачи листов временно снимают.

            
Рис.6 

       

 2. Устройство рядового покрытия из листов обыкновенного профиля 

 Исполнитель 
Кровельщик 4-го разряда (К1).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Метр складной стальной;
 
Молоток стальной строительный;
 
Клещи для обработки углов;
 
Резак для обрезки углов листов;
 
Угольник для разметки углов.
 
Рейка с уровнем и отвесом для определения уклона ската и проверки ровности основания;
 
Ящик для инструмента и гвоздей;
 
Подставка инвентарная для асбестоцементных листов - 3 шт.;
 
Шнур (20 м) для разбивки первых горизонтальных рядов;
 
Дрель ручная (коловорот).

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить устройство крыши с обрешеткой и слуховыми окнами;
 
- вывести на крышу канализационные стояки, вентиляционные шахты и стены лестничных клеток;
 
- обработать выступающие части кровельной оцинкованной сталью;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления.

            
Рис.7 
Разбивка горизонтальных и продольных рядов кровли (рис.7). 

К1 устанавливает на обрешетку рейку с уровнем и метром и измеряет вертикальную сторону треугольника от горизонтальной рейки до обрешетки (полученный размер в сантиметрах соответствует уклону кровли в процентах; при уклоне от 33 до 58%, соответственно от 18 до 30°, листы вдоль ската перекрывают на 140 мм, при уклоне более 58% - на 120 мм).
 
К1 заготовляет определенное число листов, поднимает их на крышу и укладывает на инвентарную подставку. Затем К1 разбивает горизонтальные и продольные ряды кровли (с учетом перекрытия листов) и натягивает шнур.

            
Рис.8 
Укладка на место и крепление листов к обрешетке (рис. 8-12). 

К1 укладывает листы справа налево. Первый лист располагает по шнуру вдоль ската, начиная от карниза, без обрезки углов. На гребне второй волны с правой стороны листа К1 ручной дрелью сверлит отверстие на расстоянии 80-100 мм от нижней кромки и прибивает лист к карнизному свесу шиферным гвоздем диаметром 18 мм с рубероидной прокладкой, не добивая гвоздь на 2-3 мм.

            
Рис.9 
К1 кладет на место второй лист продольного ряда (от первого к коньку), надрезает с помощью резака и угольника левый нижний угол, обламывает надрезанный угол клещами, точно прилаживает лист по месту, сверлит дрелью отверстие на второй волне справа на середине нахлестки второго листа на первый (на расстоянии 60 мм от нижней грани второго листа) и прибивает его к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной прокладкой, не добивая гвоздь до отказа на 3-4 мм. Таким же способом К1 обрабатывает углы и прибивает к обрешетке следующие листы первого продольного ряда.

            
Рис.10 
Укладывая второй продольный ряд, К1 берет целый лист, подводит его под срезанный угол вышележащего листа первого ряда, выверяет по горизонтали и вдоль ската с учетом нахлестки на одну волну на первый лист, надрезает правый верхний угол резаком без угольника по направлению обрезанной грани первого листа, обламывает и обрабатывает угол клещами, а затем сверлит отверстие на второй волне справа внизу на расстоянии 80-100 мм от нижней грани (как в первом листе) и прибивает его к обрешетке (карнизному свесу). Второй лист второго ряда К1 подводит под срезанный угол третьего листа первого ряда, надрезает резаком правый верхний и левый нижний углы по угольнику, после чего вытаскивает лист и клещами обламывает надрезанные углы.

            
Рис.11. Резак 
К1 укладывает лист на место, выверяет его по горизонтали и в продольном направлении, сверлит отверстие и прибивает шиферным гвоздем к обрешетке на второй волне справа в месте нахлестки на расстоянии 60 мм от нижней грани. Так же укладывают и следующие листы. Последний лист второго ряда укладывают без обрезки верхнего правого угла. Каждый лист должен опираться не менее чем на три опоры (три бруска обрешетки).

            
Рис.12. Угольник 

      
 3. Покрытие слуховых окон, скатов у ребер, коньков и ребер листами обыкновенного профиля 

 Исполнитель 
Кровельщик 4-го разряда (К1).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Метр стальной складной;
 
Молоток плотничный;
 
Пила-ножовка;
 
Клещи для обработки углов листов;
 
Линейка деревянная для разметки листов (1200x60x25 мм);
 
Ящик для инструмента и шиферных гвоздей;
 
Дрель ручная (коловорот).

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- покрыть асбестоцементными листами продольные скаты крыши;
 
- установить на верху стропил вдоль коньков через каждые 2 м крючья из полосовой стали для крепления лестниц;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент, инвентарь и приспособления.

            
Рис.13 
Покрытие скатов, примыкающих к ребрам крыши (рис.13). 

К1 укладывает асбестоцементный лист на обрешетку ската, примыкающего к ребру крыши, с помощью линейки намечает на нем линии обреза и по ребру ножовкой обрезает лист. Полученный расклинок (отпил) укладывает вплотную к обрешетке, пригоняет по ребру, сверлит дрелью отверстие и прибивает подогнанный лист к обрешетке шиферным гвоздем с рубероидной шайбой.
 
Покрытие слуховых окон. 

К1 укладывает и закрепляет асбестоцементные листы в таком же порядке, как при покрытии основных скатов (рядовое покрытие). Направление продольных рядов слуховых окон должно совпадать с направлением продольных рядов основного покрытия.

Рис.14 
Покрытие коньков и ребер (рис.14). 

К1 поднимает на крышу требуемое число деталей КПО-1 и КПО-2 и кладет их пачками на конек. Затем поочередно укладывает на коньковый брусок деталь КПО-1 и перекрывает ее деталью КПО-2 с отступом от края на 100 мм по оси конька вправо, сверлит отверстия дрелью и прибивает каждый плоский отворот уложенной пары деталей тремя шиферными гвоздями по оси конька и четырьмя гвоздями к обрешетке скатов. В том же порядке К1 укладывает следующую пару деталей с нахлесткой 100 мм.
 
Ребра покрывают снизу вверх тем же способом, что и коньки. Места соединения конька с ребрами покрывают кровельной оцинкованной сталью.

 4. Изготовление шайб и сортировка листов усиленного профиля ВУ-175К 

 Исполнители 
Кровельщики 2-го разряда (К1, К2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Ножницы электрические для заготовки шайб из листовой стали;
 
Стол-верстак (1,5x0,8x0,7 м) для раскроя листов стали;
 
Пробойник стальной для штамповки шайб из рубероида;
 
Молоток стальной строительный - 2 шт.;
 
Подкладка деревянная диаметром 30-35 см, толщиной 6 см для изготовления шайб (отпиливается от кряжа дерева твердой породы).

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления;
 
- очистить чердачное перекрытие от строительного мусора.

            
Рис.15 
Изготовление шайб из оцинкованной листовой стали (рис.15, 16, 17). 

К1 электроножницами разрезает лист оцинкованной кровельной стали вдоль на три равные по ширине полосы, каждую длинную полосу на две короткие, каждую короткую на ленты шириной 35 мм и каждую ленту на шайбы 35x35 мм.

            
Рис.16 
Из одного листа К1 нарезает 720 шайб.

            
Рис.17 
Изготовление шайб из рубероида (рис.18, 19). 

К2 укладывает кусок рубероида на подкладку и ударами молотка по пробойнику вырубает шайбы.

            
Рис.18. Пробойник 
Вырубив 50-70 шайб, он высыпает их из пробойника и продолжает работу.

            
Рис.19 
Насадка шайб на шиферные гвозди (рис.20). 

К1 и К2, работая самостоятельно, кладут на доску две шайбы из рубероида, накрывают одной шайбой из листовой стали и пробивают их шиферным гвоздем с помощью молотка. Гвозди с насаженными шайбами кладут в ящик.

            
Рис.20 
Сортировка и подача к месту укладки асбестоцементных листов. 

К1 и К2 берут из пачки по одному листу и визуально проверяют их качество. Листы без трещин, сколов и пробоин укладывают в пакеты по 25 шт., стропят их и краном подают на крышу к месту укладки.

 5. Устройство рядового покрытия из листов усиленного профиля ву-175к 

 Исполнители 
Кровельщики 3-го разряда (К1, К2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Метр стальной складной;
 
Шнур крученый длиной 15 м для разбивки рядов кровли;
 
Угольник;
 
Резак для надрезки углов;
 
Клещи для обработки углов - 2 шт.;
 
Молоток стальной строительный - 2 шт.;
 
Электродрель для сверления отверстий в листах.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить устройство крыши с обрешеткой и слуховыми окнами;
 
- вывести на крышу канализационные стояки, вентиляционные шахты и стены лестничных клеток;
 
- обработать выступающие над крышей части кровельной оцинкованной сталью;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления.

            
Рис.21. Схема укладки листов на одной захватке (цифрами обозначена последовательность укладки) 
Натягивание и закрепление шнура. 

К1 и К2 на захватке натягивают шнур по планкам, прибитым к обрешетке, с выносом от ската крыши на величину свеса карнизного ряда для укладки первого горизонтального ряда асбестоцементных листов.

            
Рис.22 
Укладка асбестоцементных листов на место (рис.22, 23, 24). 

К1 и К2 подносят листы и укладывают их на место (по 25 шт. на захватке), начиная с нижнего правого листа 1, в порядке, указанном на схеме организации рабочего места. Уложив первый и второй листы карнизного ряда, натягивают шнур по оси отверстий на полосе нахлестки листов.

            
Рис.23 
К1 сверлит по два отверстия на гребнях вторых волн, К2 прибивает листы к карнизному свесу шиферными гвоздями с шайбами из стали и рубероида, не забивая их до отказа на 3-4 мм.
 
К1 и К2 укладывают листы 3, 4 и 5, при этом лист 5 подводят под ранее срезанный правый верхний угол нижележащего листа 4. К1 надрезает резаком левый нижний угол листа 5 по очертанию среза правого верхнего угла листа 4, К2 надрезает резаком правый верхний угол листа 5.

            
Рис.24 
К1 и К2 вытаскивают лист 5, по надрезам обламывают его углы клещами и окончательно укладывают на место.
 
После укладки каждого ряда на захватке К1 и К2 натягивают шнур по оси отверстий на полосе нахлестки листов, сверлят электродрелью по два отверстия в каждом листе на гребнях вторых волн и прибивают к обрешетке шиферными гвоздями с шайбами из стали и рубероида.