КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСОВ (ГАЛТЕЛЕЙ)

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 250 

Затраты труда на 100 пола, чел-ч - 3,22 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Плотник 3-го разряда (П1)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
 
Молоток стальной строительный 

Ножовка мелкозубая длиной 500 мм для перепиливания плинтусов 

Угольник деревянный для разметки плинтусов 

Клещи строительные 

Добойник для втапливания шляпок гвоздей 

Метр стальной складной 

Шаблон для запиловки плинтусов "на ус"

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО:
 
- закончить отделочные работы; 

- доставить на объект и подать на этаж готовые плинтусы; 

- прострогать провесы пола и убрать из комнаты мусор; 

- установить вентиляционные решетки.

 Описание операции

 Подноска и раскладка плинтусов (галтелей) 
Плотник, отобрав плинтусы, подносит их к рабочему месту и  раскладывает вдоль стен.

 Разметка плинтусов (галтелей) по месту установки (рис.1)

Рис.1 
Приложив один конец плинтуса к стене, плотник наносит риску у его противоположного конца. Запиловка плинтусов (галтелей) "на ус" Уложив плинтус в шаблон, плотник запиливает его ножовкой "на ус".

   
Рис.2 

Крепление плинтусов (рис.3) 

Рис.3 
Проверив правильность установки плинтуса, плотник прибивает его  к полу или стене гвоздями. При этом плотник находится с  правой стороны по отношению к стене, в левой руке  держит гвоздь, в правой молоток. Шляпки гвоздей  втапливают в поверхность плинтуса добойником.