КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)            

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОПАЛУБКИ СТЕН
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, опалубки - 31,7
 Затраты труда на монтаж 1 опалубки, чел-ч - 0,252

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1 ) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 4 шт.
 
Подкосы 2 шт. 

Стяжка-распорка 2 шт. 

Стяжка металлическая 2 шт. 

Распорка бетонная 2 шт. 

Лом монтажный 3 шт. 

Отвес 
 
Кувалда 3 шт. 

Клинья металлические 8 шт.

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
забетонировать все монолитные участки перекрытия предыдущего этажа;
 
закончить все арматурные работы;
 
смонтировать все навесные подмости и съемные площадки;
 
установить ограждения;
 
установить закладные детали, деревянные короба и пробки согласно рабочим чертежам;
 
подготовить к работе комплект опалубки стен;
 
очистить поверхность опалубки от остатков бетона и смазать эмульсией;
 
закончить монтаж блок-опалубки стен на захватке, нанести риски, определяющие место установки опалубки;
 
подготовить к работе и проверить такелажную оснастку, приспособления и инструмент. 

Описание операций
 
Строповка опалубочной панели и подача ее к месту установки (рис.1) 

Рис.1 
С4 подает команду машинисту крана переместить строп к подготовленной для монтажа опалубочной панели. Затем поднимается по лестнице на опалубочный щит, принимает ветви стропа и поочередно стропит за монтажные петли опалубки. С4 подает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. Убедившись в надежности строповки, С4 спускается с опалубочной панели и отходит в безопасную зону. Только после этого он подает команду машинисту крана переместить опалубочную панель к месту установки.

 Подноска бетонных распорок и металлических клиньев к рабочему месту (рис.2)

Рис.2 
С1, С2, СЗ подносят к месту установки опалубочных панелей бетонные распорки, металлические клинья и укладывают их на перекрытие в соответствии со схемой организации рабочего места.

 Установка опалубочной панели (рис.3)

Рис.3 
С1, С2 и СЗ принимают поданную краном опалубочную панель и, придерживая, устанавливают ее на перекрытие нижележащего этажа. С помощью монтажных ломов слесари исправляют положение установленной опалубочной панели согласно рискам, определяющим место установки опалубки.

 Выверка и установка панели в проектное положение (рис.4)

Рис.4 
С1 поднимается по лестнице на деревянный настил опалубочной панели и опускает сверху отвес. С2 и СЗ в это время с помощью винтовых домкратов устанавливают панель в проектное положение.

 Временное крепление панели (рис.5)

Рис.5 
С2 и СЗ вставляют в отверстия монтажных петель плит перекрытия зажимы и при помощи подносов крепят к ним опалубочную панель. С1 проверяет при помощи отвеса правильность установки панели.

 Расстроповка опалубочной панели (рис.6)

Рис.6 
С1 дает сигнал машинисту крана ослабить натяжение стропа и затем расстроповывает опалубочную панель.

 Установка бетонных распорок (рис.7)

Рис.7 
С2 и СЗ берут бетонные распорки и укладывают их на перекрытие в местах прохождения металлических стяжек в нижней части опалубочной панели, совмещая отверстия в бетонной распорке с отверстиями в щите опалубки.

 Подача стяжек-распорок на деревянный настил опалубки (рис.8)

Рис.8 
С2 и СЗ берут стяжки-распорки и подают их С1. который находится на деревянном настиле опалубки. С1 укладывает стяжки-распорки на деревянный настил опалубки и спускается вниз на перекрытие.

 Установка металлических стяжек-распорок с закреплением их клиньями (рис.9) 

Рис.9
 
С1, стоя на деревянном настиле, устанавливает в отверстия вертикальных балок опалубки стен металлические стяжки-распорки, которые затем закрепляют с помощью кувалды металлическими клиньями. С2 и СЗ, находясь по разные стороны опалубочных панелей пропускают через отверстия в панелях и бетонных распорках металлические стяжки, которые также закрепляют с двух сторон при помощи кувалд металлическими клиньями.