КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОСТЫМ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 

 
1. Обмер переплета и резка стекла по размерам 

 Исполнитель 
Стекольщик III разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Стол размером 1500x800x800 мм для резки стекла - 1;
 
Стеклорез роликовый из твердого сплава - 1;
 
Метр складной деревянный для обмера переплета и стекла - 1;
 
Линейка стальная типа рейсшины - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по остеклению переплетов необходимо:
 
- доставить на рабочее место требуемое количество переплетов и стекла в ящиках;
 
- просушить и протереть стекло ветошью;
 
- отеплить помещение (в холодное время года) и осветить его.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по резке стекла выполняют в следующем порядке:
 
- обмеряют метром переплеты;
 
- размечают стекла и разрезают их.
 
Обмер переплета (метр). Стекольщик производит обмер переплета по периметру фальца с учетом зазора между стеклом и фальцем (2-3 мм).
 
Разметка стекла (рейка деревянная, метр). Стекольщик берет лист стекла из ящика, кладет его на стол и размечает при помощи рейки с делениями и метра.
 
Резка стекла (линейка, роликовый стеклорез; рис.1). Стекольщик, сделав разметку, протирает стекло ветошью. Затем устанавливает линейку по линии реза и прижимает ее левой рукой к стеклу, а правой делает по линейке надрез стеклорезом, после чего слегка простукивает головкой стеклореза по стеклу с противоположной стороны листа по линии надреза до появления внизу трещины по всей длине листа. Затем укладывает лист таким образом, чтобы линия надреза совмещалась с кромкой стола, прижимает основную часть листа левой рукой к столу, а правой отламывает отрезанный кусок.

Рис.1. 

      
 2. Вставка стекол в переплеты на штапиках 

 Исполнитель 
Стекольщик III разряда.

  Инструмент, приспособления, инвентарь 
Стол для остекления переплетов - 1;
 
Нож стекольный для нанесения замазки на фальцы - 1;
 
Молоток стальной строительный для забивки гвоздей при установке штапиков - 1;
 
Стамеска плоская с фасками для снятия штапиков и очистки фальца - 1;
 
Клещи строительные длиной 250 мм - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по установке стекол в переплеты на штапиках по замазке необходимо:
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы, инструменты и инвентарь;
 
- полностью подготовить переплеты к остеклению (проолифить фальцы, просушить и окрасить за один раз масляной краской);
 
- установить стол для остекления и проверить его на прочность;
 
- отеплить помещение (в холодное время года);
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства работ с применением штапиков.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы делают в следующем порядке:
 
- снимают штапики, промазывают фальцы и стекло замазкой, вставляют стекла в фальцы переплета;
 
- устанавливают деревянные штапики;
 
- протирают вставленное стекло ветошью для удаления масляных пятен.
 
Снятие штапиков с переплетов (стамеска, клещи; рис.2). Стекольщик отрывает стамеской штапики, прикрепленные на заводе гвоздями, и вытаскивает клещами гвозди. Затем очищает стамеской фальцы от мусора и пыли и протирает их ветошью.

Рис.2. 
Вставка стекла в переплеты (стекольный нож; рис.3). Стекольщик берет в левую руку ком замазки, а в правую - нож, отрезает тонкую полоску замазки и наносит на край фальца, разравнивая тонким слоем по горизонтальной поверхности фальца, на которую опирается стекло. Затем промазывает кромки стекла по всему периметру тонким слоем замазки. Далее стекольщик кладет стекло в фальцы переплета, при этом замазка, нанесенная на стекло, должна оставаться сверху. Слегка придавливая стекло руками, он выравнивает его до плотного прилегания к замазке на фальце.

Рис.3. 
Установка штапиков на гвоздях и протирка стекла (молоток; рис.4). Стекольщик устанавливает штапики на место, плотно прижимает их к замазке на стекле и прибивает гвоздями. Затем очищает стекло от масляных пятен и следов замазки чистой ветошью.

Рис.4. 

      
 3. Обмер переплета и укладка стекла на раскроечный стол 

 Исполнители 
Звено из 6 человек:
 
стекольщики III разряда - 2;
 
стекольщики IV разряда - 2;
 
стекольщики V разряда - 2.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Раскроечный стол размером 3x4 м для резки стекла - 1;
 
Рулетка для обмера переплета - 1;
 
Стамеска плоская с фаской - 3;
 
Вакуум-присос - 3;
 
Деревянная рейка - 3.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- распаковать ящик со стеклом и проверить качество стекла;
 
- установить и проверить на прочность раскроечный стол;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства работ по остеклению металлических витражей крупноразмерным стеклом толщиной до 8 мм.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы выполняют в следующем порядке:
 
- обмеряют переплет и расчищают фальцы;
 
- устанавливают раскроечный стол;
 
- протирают и укладывают стекло на раскроечный стол.
 
Расчистка фальцев и обмер переплета (витража) (рулетка, рейка, стамеска). Стекольщики расчищают стамеской фальцы, а затем обмеряют переплет с помощью деревянной рейки и рулетки.
 
Установка раскроечного стола (раскроечный стол; рис.5). Стекольщики устанавливают раскроечный стол параллельно ящику со стеклом на расстоянии 60-70 см от него.

Рис.5. 
Протирка и укладка стекла на раскроечный стол (вакуум-присосы; рис.6, 7, 8). Стекольщики устанавливают стол в наклонно-вертикальное положение вплотную к стеклу.

            
Рис.6. 
Затем через вырезы в столе устанавливают на лист стекла по его ширине три трех тарелочных вакуум-присоса, с помощью которых стекольщики переставляют стекло из ящика на торцовую планку раскроечного стола.

Рис.7. 
После этого стол со стеклом плавно опускают в горизонтальное положение.

Рис.8. 

  
 4. Разметка и резка стекла 

 Исполнители 
Звено из 6 человек:
 
стекольщики III разряда - 2;
 
стекольщики V разряда - 2;
 
стекольщики V разряда - 2.
 
Стол размером 3x4 м для резки стекла - 1;
 
Стеклорез роликовый - 3;
 
Линейка деревянная отфугованная длиной 4 м для направления стеклореза - 1;
 
Угольник деревянный для разметки прямых углов при резке стекла - 1;
 
Рулетка для разметки стекла - 1;
 
Острогубцы (кусачки) 150 для обламывания узких полос стекла - 3;
 
Очки защитные - 6.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- отеплить рабочее место (в холодное и дождливое время);
 
- проверить прочность раскроечного стола и качество режущих инструментов (стеклорезов).
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы выполняют в следующем порядке:
 
- протирают стекло ветошью, размечают по сделанным замерам и режут его.
 
Одновременно обрабатывают два проема, на каждом из которых работает по три человека.
 
Разметка стекла (линейка, стеклорез). Стекольщики насухо протирают стекло ветошью, а затем с помощью линейки производят разметку в продольном и поперечном направлениях, для чего накладывают линейку с отметками размеров на лист стекла и делают стеклорезом надрезы (риски).
 
Резка стекла (стеклорез, линейка, кусачки; рис.9). Стекольщики III и IV разрядов устанавливают по намеченным рискам деревянную линейку и плотно прижимают ее к стеклу. Стекольщик V разряда режет стекло по линии надреза, а затем, постукивая стеклорезом до появления сквозной трещины, обламывает отрезок стекла о кромку стола и очищает неровности кусачками.

Рис.9. 

      
 5. Подноска стекла к месту его установки 

 Исполнители 
Звено из шести человек:
 
стекольщики III разряда - 2;
 
стекольщики IV разряда - 2;
 
стекольщики V разряда - 2.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Вакуум-присос для подъема стекла - 3;
 
Ремни-лямки для переноски стекла - 3.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- проверить лямки для переноски стекла на прочность;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах переноски крупноразмерного стекла.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы выполняют в следующем порядке:
 
- проверяют качество стекла;
 
- заправляют лямки и переносят стекло.
 
Подноска стекла с помощью вакуум-присосов и лямок (ремни-лямки, вакуум-присосы; рис.10, 11). Стекольщики ставят стол с обрезанным по размеру стеклом в вертикальное положение и устанавливают два или три вакуум-присоса, с помощью которых снимают стекло со стола.

Рис.10. 
Затем, заправив ремни-лямки в трех местах по ширине стекла, заходят по три человека с каждой стороны, берутся за концы лямок, поднимают стекло и подносят его к месту установки. Поставив на землю и прислонив стекло к стене, стекольщики поднимают его с помощью вакуум-присосов и освобождают лямки.

Рис.11. 

      
 6. Установка резины и стекла 

 Исполнители 
Звено из 6 человек:
 
стекольщики III разряда - 2;
 
стекольщики IV разряда - 2;
 
стекольщики V разряда - 2.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Молоток для уплотнения прокладочной профильной резины - 3;
 
Вакуум-присосы для подъема стекла - 3;
 
Ремни-лямки для подъема и подноски стекла - 3;
 
Отвертка для закрепления стекла - 3.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- установить и проверить на прочность подмости;
 
- проверить качество профильной резины и стекла;
 
- проолифить металлические детали витражей;
 
- подготовить необходимые материалы и доставить их на рабочее место (в том числе профильную резину типа РУ-1 из расчета 2,16 пог. м на 1 м остекления);
 
- провести инструктаж рабочих о правилах установки профильной резины и стекла в металлические переплеты (витражи).
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы выполняют в следующем порядке:
 
- устанавливают профильную резину на стекло, а затем стекло с резиной - в витражи.
 
Установка профильной резины на стекло (молоток; рис.12). Стекольщики попарно устанавливают на кромки стекла по всему периметру профильную П-образную резину, натягивая ее на стекло и уплотняя молотком с прирезкой углов в "ус".

Рис.12. 
Установка и закрепление стекла уголками (вакуум-присосы, ремни-лямки, отвертки; рис.13). Стекольщики устанавливают вакуум-присосы, заправляют ремни-лямки под стекло, поднимают и переносят его на место установки. Проверив правильность установки стекла, стекольщики закрепляют его металлическими уголками на шурупах по всему периметру витража.

Рис.13.