КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 УСТРОЙСТВО САДОВО-ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРОМ 0,37х0,37х0,08 м 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, покрытия         23
 Затраты труда на 1 покрытия, чел.-ч            0,35 
(в том числе 14% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых)

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Облицовщик IV разряда (Р1)
 
Дорожный рабочий II разряда (Р2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Лопата совковая для земляных работ 2 шт 
Ящик для ручного инструмента 
Шнур длиной 20 м 
Трамбовка деревянная ручная 
Колья деревянные 
Кувалда для забивки кольев 2 шт 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- выполнить разбивочные работы и вертикальную планировку всей  благоустраиваемой территории; 

- подготовить земляное корыто. 

 
Описание операций
 Устройство песчаного основания 
Р1 и Р2 устраивают песчаное основание, разбрасывая лопатами  песок и разравнивая его. 

 Забивка кольев, натягивание шнура (рис.1)

   
Рис.1 
Р1 и Р2 кувалдой забивают деревянные колья на расстоянии 15-20  м один от другого и натягивают шнур. 

Подноска и раскладка плиток (рис.2) 

   
Рис.2 
Р2 подносит плитки к месту укладки и раскладывает их рядами. Укладка бетонных плиток Р1 по натянутому шнуру укладывает сначала маячные, а затем  промежуточные плитки так, чтобы швы между ними были  не более 15 мм.

 Уплотнение уложенных плиток (рис.3)

   
Рис.3 
Р1 уплотняет уложенные плитки деревянной трамбовкой так,  чтобы они плотно прилегали к основанию и погружались в  песок до 2 мм, а вертикальные смещения в швах между ними были не более 2 мм.

 Засыпка шпов между плитами песком (рис.4)

   
Рис.4
 
Р1 и Р2 лопатой засыпают швы между плитками песком.