КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 МОНТАЖ ПЛИТ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ ДО 2,5 Т 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, плит 7 Затраты труда на установку плиты, чел.-ч   1,13 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Монтажник 4 разряда (М1)
 Монтажник 3 разряда (М2)
 Такелажник 3 разряда (Т) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Строп шестиветвевой универсальный грузоподъемностью 6,3 т 
Ящик-контейнер для раствора 
Лопата растворная 2 шт
 Лом монтажный  2 шт 
Кельма   2 шт 
Уровень строительный 
Лестница-стремянка
 Щетка для очистки поверхности и закладных деталей  2 шт 
Кувалда остроносая массой до 3 кг
 
До начала работ необходимо: 
- смонтировать поперечные и продольные панели внутренних стен лестничной клетки;
 
- приварить на стеновых панелях лестничной клетки опорные столики;
 
- поставить и расположить инструмент, приспособления и материалы в пределах рабочей зоны согласно схеме организации рабочего места. 

 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

Подготовка лестничной площадки к строповке 

Т проверяет качество закладных деталей и прочность монтажных петель лестничной площадки. При необходимости   очищает ее щеткой от грязи и наплывов бетона. 

 Строповка плиты лестничной площадки (рис. 1)

Рис. 1 

По сигналу Т машинист крана подает ветви стропа к плите лестничной площадки.  Т стропит плиту и падает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. Убедившись в надежности строповки, Т отходит в  безопасную зону и подает сигнал машинисту крана подать плиту к месту укладки. 

 Устройство постели из готового раствора (рис. 2)

Рис. 2 

М1 лопатой укладывает раствор на место опирания плиты. М2 кельмой  равномерным слоем расстилает его на поверхности. М1, уложив раствор лопатой помогает М2. 

 Укладка плиты лестничной площадки (рис. 3)

Рис. 3 

М1 и М2, стоя по торцам плиты, принимают ее на расстоянии 20-30 см от  опорной поверхности и ориентируют в нужном направлении. Машинист крана плавно опускает площадку на подготовленную постель из раствора. 

 Выверка и расстроповка плиты (рис. 4)

Рис. 4
 
М1 и М2 рихтуют плиту лестничной площадки в проектное положение с помощью монтажных ломов. Горизонтальное положение плиты лестничной площадки проверяют, прикладывая строительный уровень к ее поверхности  сначала в продольном направлении, а затем в поперечном. При выявлении уклона плиту поднимают краном, и  монтажники отводят ее в сторону. М2 укладывает на опорную поверхность металлическую пластинку требуемой толщины, затем М1 и М2 вновь укладывают плиту лестничной площадки в проектное положение. Убедившись в правильности установки, М1 дает команду машинисту крана ослабить  натяжение стропа. М1 и М2 последовательно освобождают крюки от монтажных петель и отводят стропы к середине плиты лестничной площадки. М1 дает команду машинисту крана поднять стропы.

 Заливка швов раствором 

М2 лопатой укладывает раствор из ящика в швы. М1 тщательно заделывает  швы раствором, уплотняя его и заглаживая поверхность кельмой.