КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ-САЖЕНЦЕВ С ОБНАЖЕННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, саженцев          29,6 Затраты труда на 1 саженец, чел.-ч            0,27 
(в том числе 17% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых)

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Рабочий зеленого строительства V разряда (Р1) 

Рабочий зеленого строительства II разряда (Р2) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Лопата совковая для земляных работ 2 шт 
Кувалда кузнечная для забивки кольев 
Ножовка по дереву для обрезки кольев 
Ящик для ручного инструмента 
Шнур для подвязки саженца к колу 
Кол деревянный диаметром 30-50 мм 
Мешковина размером 20х30 см 
Трамбовка деревянная 

     ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- подготовить ямы глубиной 70 см и диаметром 60-80 см; 

- подготовить посадочные места за 5-7 дней до посадки, чтобы они возможно дольше подвергались атмосферному воздействию и солнечному облучению; 

- срезать корни и ветви, поврежденные при перевозке и покрыть места срезов  садовой замазкой или краской; 

- доставленные на объект саженцы,  если они сразу не могут быть посажены, разгрузить в прикоп  (в приколах саженцы расположить корнями на север).
 
Деревья-саженцы с обнаженной корневой системой перевозят на бортовых автомашинах плотно уложенными, укрытыми влажной соломой или мхом и брезентом. 

 
Описание операций 

 Подноска саженцев 
Р1 и Р2 подносят и раскладывают саженцы около подготовленных ям. 

 
Подсыпка растительной земли в яму с уплотнением (рис.1) 

   
Рис.1 
Р1 засыпает посадочные ямы до половины растительной  землей, Р2 через каждые 20 см уплотняет землю деревянной трамбовкой.

 
Установка кола (рис.2) 

Рис.2 
Р2 кувалдой забивает кол в посадочную яму так, чтобы он  выступал над уровнем земли на 1,3м. Кол забивают от дерева  со стороны господствующих ветров.

 Установка саженца в яму (рис.3)

   
Рис.3 
Р1 устанавливает саженец в посадочную яму так, чтобы высота  установки обеспечивала положение корневой шейки на уровне  поверхности земли после осадки грунта, и расправляет корни саженца. Р2  присыпает корни землей.

 Засыпка землей корневой системы с уплотнением (рис.4)

   
Рис.4 
Р1 и Р2 засыпают корни саженцев растительной землей,  тщательно заполняя пустоты между корнями, и уплотняют  землю от стенок ямы к центру.

 Подвязка саженца к колу 
Р1 укрепляет посаженное дерево-саженец, подвязав штамб, обвязанный  мешковиной, к установленному колу шнуром. Подрезка кола по высоте штамба (рис.5) Р2 ножовкой подрезает кол по высоте штамба.

Рис.5