КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ С КОМОМ ЗЕМЛИ В ГОТОВУЮ ЯМУ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

а) с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м
 
Выработка на 1 чел.-день, деревьев               7,7
 Затраты труда на 1 дерево, чел.-ч                  1,04
 
б) с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м
 
Выработка на 1 чел.-день, деревьев              8,7 Затраты труда на 1 дерево, чел.-ч                 0,92 
(в том числе 17% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых)

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Рабочий зеленого строительства V разряда (Р1) 

Рабочий зеленого строительства III разряда (Р2) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Лопата совковая для земляных работ 

 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛАХ: 
для дерева с комом 1,0х1,0х0,6 м - земля растительная 3,4 

для дерева с комом 0,8х0,8х0,5 м - земля растительная 2,7 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- подготовить места посадки деревьев непосредственно перед  работой.
 
Посадку деревьев с комом земли с заменой растительной земли на 100% производят при температуре наружного воздуха не ниже -15 °С. Дерево устанавливают в место посадки на подушку из  растительного грунта слоем 0,25 м, зимой - из талого грунта.  Засыпку траншеи вокруг кома производят растительным грунтом, зимой допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10% общего объема засыпаемого грунта. 

 
Описание операций 

 Подсыпка питательного слоя в яму (рис.1)

Рис.1 
Перед установкой дерева в яму Р1 и Р2 подсыпают питательный слой из растительной земли слоем 0,25 м.

 Выравнивание штамба и засыпка пазух грунтом (рис.2)

   
Рис.2 
Р2 лопатой засыпает посадочную яму растительной землей,  уплотняя ее. Р1 выравнивает штамб установленного дерева, одновременно производя трамбование растительной земли.

 Подсыпка грунта слоем 0,2 м для утепления и устройства лунки (рис.3)

Рис.3 
После выравнивания штамба, засыпки корневой системы и ямы  растительным грунтом с трамбованием Р1 и Р2 подсыпают  растительную землю слоем 0,2 м на площадь лунки для утепления в зимнее  время и устройства земляного валика по краю лунки для  поливки летом.