КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ ФРИЗА ПАРКЕТНОГО ПОЛА

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, фриза пола - 137
 
Затраты труда на 100 фриза пола, чел-ч - 5,81

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Паркетчик 4-го разряда (П1)
 
Паркетчик 4-го разряда (П2)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Тележка-носилки (2 шт.) 

Молоток строительный паркетный (2 шт.) 

Добойник стальной паркетный (2 шт.) 

Рубанок с двойной железкой (2 шт.) 

Стамеска плоская с фасками шириной 8 и 25 мм (2 шт.) 

Метла 
 
Шнур разметочный капроновый длиной 15 м 

Рейка деревянная направляющая длиной 2-3 м (10 шт.) 

Пила электрическая дисковая для обрезки паркета 

Клещи строительные 250 (2 шт.) 

Рейка деревянная длиной 2 м 

Уровень строительный 

Рулетка  

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить настилку рядового покрытия паркетного пола и устранить дефекты, обнаруженные при проверке качества покрытия; 

- доставить на рабочее место материалы, инструмент и инвентарь; 

- проверить исправность силовой электропроводки и опробовать  электродисковую пилу на холостом ходу. 

Описание операции 

 Разметка фриза и натягивание шнура (рис.1)

Рис.1 
Паркетчики выполняют разбивку фриза, для чего укладывают в  углах по одной фризовой клепке и перпендикулярно им клепки  линейки. Затем намечают линии обреза рядовых клепок, забивают и  натягивают по этой линии шнур.

 Прибивка направляющей рейки и обрезка концов паркета (рис.2, 3)

     
 Рис.2

Рис.3 
Паркетчики прибивают направляющие рейки на расстоянии  от шнура, равном длине электропилы от хвостовой ее части  до диска. Затем подключают электропилу к источнику питания,  включают ее и обрезают торцы паркета, двигая пилу вдоль  направляющей рейки. Обрезки паркета собирают в ящик, опилки подметают метлой и на тележке  вывозят из помещения. После этого снимают направляющую рейку.

 Подноска клепок и бумаги на черный пол (рис.4)

     
 Рис.4 
Паркетчики подвозят на тележках-носилках отсортированные паркетные клепки и бумагу в рулонах шириной, равной ширине  фриза. Рулоны бумаги расстилают вдоль стены по черному полу в местах  укладки фриза.

 Укладка клепок линейки (рис.5)

     
 Рис.5 
Паркетчики укладывают клепки линейки в углах, срезая две  клепки "на ус" и прибивают гвоздями к продольному шпунту.  Гребень сострагивают рубанком и этой стороной подгоняют  паркетные клепки к обрезу рядового паркета. Паркетчики  продолжают укладку клепок линейки по линии обреза рядового паркета с точной пригонкой в торцах  и пришивкой одним гвоздем в шпунт торца клепки.

 Укладка клепок фриза (рис.6)

     
 Рис.6 
Паркетчики начинают укладку фризовых клепок от угла так, чтобы стена находилась слева от них. Укладку выполняют на себя.  Гребень клепки вводят в паз предыдущей клепки. В шпунт клепки длиной до 300 мм забивают два гвоздя, при большей длине три. Горизонтальность уложенного фриза проверяют рейкой и  уровнем. При необходимости производят пристрожку клепок  ручным рубанком и притеску стамеской.