КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)       

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, панелей       10,9
 Затраты труда на 1 панель, чел.-ч           0,73 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажник конструкций 4 разряда (М1) 
Монтажник конструкций 3 разряда (М2) 
Монтажник конструкций 2 разряда (М3) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой 
Лом монтажный (3 шт.) 
Лопата строительная (2 шт.) 
Кельма  
Кувалда остроносая 
Ящик стальной для раствора 
Щетка стальная 
Скребок стальной на длинной ручке 
Ведро (2 шт.) 
Уровень строительный УС2-300
 
Временные крепления снимают только после сварки закладных деталей.
 
До начала работ необходимо:
 
- смонтировать наружные стеновые панели; 

- поставить на рабочее место инструмент, приспособления, инвентарь и раствор;
 
Обеспечить освещенность рабочего места в соответствии с действующими нормами. 
Поставлять панели перекрытия на строительную площадку необходимо в строгом соответствии с транспортно-монтажной картой. Монтаж панелей перекрытия необходимо вести в  последовательности, указанной в обязательных технологических правилах возведения надземной части 9-этажных жилых домов из объемных блоков. Инструментальную проверку  правильности укладки панелей перекрытия производят при общей проверке монтажного горизонта каждого этажа. После  проверки сварщик срезает монтажные петли.

 Описание операций
 
Строповка и подача панели к месту укладки (рис.1) 

Рис.1 
М3, поднявшись на грузовую платформу плитовоза, стропит панель и подает  сигнал машинисту крана натянуть строп. Затем спускается с платформы плитовоза, отходит от нее на 4-5 м и подает команду машинисту  крана приподнять панель на 20- 30 см. Убедившись в надежности строповки,  М3 подает команду на подъем и перемещение панели к месту укладки.

 Устройство постели из готового раствора (рис.2)

Рис.2
 
М1 и М2 лопатами укладывают раствор грядкой на опорную поверхность стеновой  панели, наиболее удаленную от ящика с раствором. Затем М2 продолжает укладывать раствор по другим опорным поверхностям,  М1 разравнивает раствор ровным слоем. М2, закончив укладку раствора по стеновым панелям, подбирает в ведро просыпавшийся раствор и высыпает его в ящик с раствором.

 Укладка панели (рис.3)

Рис.3 
По команде одного из монтажников, машинист крана подает панель к месту укладки.  Монтажники принимают ее на высоте 60-70 см над уровнем перекрытия и наводят на опорные поверхности. Машинист крана плавно опускает панель на растворную постель.

 Выверка и исправление положения панели (рис.4)

Рис.4 
Машинист крана держит строп натянутым. М1 и М2 проверяют правильность укладки панели в плане и рихтуют ее ломами в проектное положение.  По сигналу М1 машинист крана ослабляет строп. М1 с помощью уровня, прикладывая его к горизонтальной поверхности панели в продольном и поперечном направлениях, проверяет ее положение. При отклонениях  от проектного положения монтажники отцепляют два крюка стропа с одной стороны панели, устанавливают на монтажные петли панели "серьги" и зацепляют за них крюки стропа. По команде М1 машинист крана плавно поднимает один край панели, и монтажники подкладывают раствор, увеличивая толщину растворной постели, или срезают его, уменьшая ее толщину. После этого плиту вновь укладывают  и проверяют правильность укладки.

 Расстроповка панели 
Машинист крана по команде М1 ослабляет строп. М1 и М2 отцепляют крюки стропа  от монтажных петель панели и колец "серег". Машинист крана подает строп к ящику с раствором. М1 стропит ящик и подает его с помощью крана к месту установки наружной стеновой панели, устанавливает в соответствии со схемой организации рабочего места и расстроповывает. М2 отцепляет "серьги" от монтажных петель панели и переносит инструмент к месту установки наружной стеновой панели.

 Подготовка следующей панели к строповке 
М3 осматривает поверхность панели, провернет ломом прочность  монтажных петель и при необходимости очищает панель от грязи и наплывов раствора.