КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ ОПАЛУБКИ СТЕН
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, опалубки - 66
 Затраты труда на демонтаж 1 опалубки, чел-ч - 0,12

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 4 шт. 

Подкосы 2 шт. 

Стяжка-распорка 2 шт. 

Стяжка металлическая 2 шт. 

Клинья металлические 8 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Скребок стальной для очистки опалубки 

Щетка фибровая на удлиненной ручке для смазки опалубки 

Приспособление для распорки панелей 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- убрать с настила опалубочной панели все посторонние предметы;
 
- доставить на рабочее место инструменты и разложить их в соответствии со схемой организации рабочего места.
 
Демонтаж опалубки стен выполняется после набора бетоном прочности 7-8 (сроки определяются лабораторией). 

Демонтаж опалубочной панели должен производиться способами, исключающими повреждение поверхностей распалубливаемых конструкций, а также повреждение опалубки. 

Описание операций
 
Снятие временного крепления подкосов (рис.1) 

Рис.1
 
С1, С2 и СЗ раскрепляют зажимы подкосов и снимают их с монтажных петель плит перекрытия. Затем они задвигают нижнюю часть подкоса в верхнюю, укорачивая подкосы так, чтобы они в свободном состоянии не доставали до низа опалубки.

 Удаление металлических клиньев и снятие стяжек (рис.2)

Рис.2 

С1 поднимается на дощатый настил опалубки и с помощью кувалды выбивает металлические клинья из стяжек распорок. Затем С2 и СЗ снимают стяжки-распорки из отверстий вертикальных балок опалубки. С2 и СЗ, находясь на перекрытии по разные стороны опалубки, выбивают кувалдами металлические клинья из стяжек, затем ударом кувалды выбивают стяжки по одну сторону опалубки. После этого С2 и СЗ принимают от С1 стяжки-распорки, забирают стяжки и переносят их к месту установки следующих панелей на другую захватку. 

Установка приспособления для распалубки и раскрепление винтовых домкратов (рис.3) 

Рис.3 
С1, находясь на дощатом настиле опалубки, устанавливает на уголки, приваренные к фермам опалубки, монтажное приспособление для распалубки. С2 и СЗ, находясь на перекрытии, раскрепляют винты домкратов и поднимают их опорную часть на высоту 40-50 мм над перекрытием. После раскрепления винтовых домкратов С1 начинает вращать ручку приспособления для распалубки до тех лор, пока не произойдет отрыв одной из панелей опалубки от вертикальной поверхности стены и панель не станет своей опорной частью на перекрытие. Таким же образом вращением ручки приспособления производится отрыв второй панели. По команде СЗ машинист крана подает строп к опалубочным панелям.

 Строповка панели и подача ее на место очистки и смазки (рис.4)

Рис.4 
С1 стропит за монтажные петли опалубки и дает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. С1, убедившись в надежности строповки, переходит на дощатый настил второй панели опалубки. Машинист крана поднимает опалубочную панель и подает ее на место очистки и смазки. Снятие второй панели происходит аналогично.

 Очистка и смазка опалубки (рис.5)

Рис.5 
С4 очищает поверхность опалубки от остатков налипшего бетона, а затем фибровой щеткой смазывает очищенную поверхность опалубки эмульсией следующего состава: кальцинированная сода - 1 в.ч., эмульсол - 12 в.ч., вода - 87 в.ч.

 Технологический перерыв