КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Отделка фасадов мелкозернистыми материалами

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ГРУНТОВКЕ СТЕН ФАСАДА

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности       377,3
 Затраты труда на 100 поверхности, чел.-ч   2,12

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Штукатур 4 разряда (Ш1) 
Штукатур 3 разряда (Ш2)

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Агрегат для фасадных работ АО-500 
Распылитель Р-68  2 шт 
Шланг резинотканевый d=9-12 мм, L= 120 м 
Компрессор ПКС-5 
Молоток строительный штукатурный 
Ковш штукатурный  2 шт 
Кисть маховая  2 шт 
Ведро  2 шт 
Емкость для хранения раствора  2 шт 
Ящик 300х200х100 мм для хранения гвоздей и инструмента 2 шт 
Клещи для выдергивания гвоздей 2 шт 
ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- закончить монтажные и кровельные работы; 

- зачеканить и расшить швы; 

- подготовить поверхность под отделку; установить агрегат АО-500 в рабочее положение; 

- проверить исправность механизмов для фасадных работ; 

- доставить в рабочую зону необходимые приспособления, инструмент и материалы.

 Описание операций

 Перемещение люльки на высоту середины оконных проемов 
Ш2 управляет перемещением люльки с выносного пульта (установленного на люльке),  а Ш1 следит за безопасностью ее движения по фасаду.

 Крепление защитного экрана гвоздями к верхней части переплета окна (рис.1)

   
Рис.1 
Ш1 и Ш2, каждый на своем окне, молотком забивают по гвоздю в верхние  углы оконного переплета, затем подвешивают защитный экран, свернутый в рулон, петлями на гвозди, расправляют экран и пригибают гвозди так, чтобы  петли не соскочили с них.

 Перемещение люльки вниз на 20-30 см ниже оконных проемов 
Ш2 управляет перемещением люльки с выносного пульта  (установленного на люльке), а Ш1 следит за безопасностью ее движения по фасаду.

 Крепление защитного экрана гвоздями к нижней части переплета окна (рис.2)  

Рис.2 
Ш1 и Ш2 каждый на своем окне, слегка натягивая экран, закрепляют его в нижних углах переплета, забивая молотком гвозди в петли и загибая их вниз таким образом, чтобы достаточно закрепить и натянуть экран. 

Заправка бункера распылителя грунтовочным составом 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, берет распылитель в правую руку, левой - с помощью ковша взбалтывает грунтовочный состав в емкости и ковшом заливает его в бункер распылителя.

 Грунтовка стен фасада (рис.3) 

   
Рис.3 
Ш1 и Ш2, каждый в отдельности, держа распылитель за рукоятку на расстоянии 50-60 см от стены, нажимая пальцами на рычаг распылителя производят грунтовку стен, передвигаясь при этом по люльке с крайних положений  навстречу друг другу.

 Грунтовка откосов оконных проемов (рис.4)

Рис.4 

           Ш1 и Ш2, каждый в отдельности на своем окне, кистью грунтует откосы проемов. 

 Перемещение люльки вниз на 1 м 
                
            Ш2 управляет перемещением люльки с выносного пульта (установленного на люльке), а Ш1 следит за безопасностью ее движения по фасаду. 
Примечание: Операции 1-4 повторяются при движении люльки вверх на всю высоту  фасада. Операции 5-8 повторяются при движении люльки сверху вниз.