КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ КОРИДОРНОЙ БЛОК-ОПАЛУБКИ СТЕН 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном  - 50 
Затраты труда на демонтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч -  0,16 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1 ) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 6 шт. 

Стяжка-распорка 6 шт. 

Стяжка металлическая 6 шт. 

Клинья металлические 24 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Скребок стальной для очистки опалубки 

Щетка фибровая на удлиненной ручке для смазки опалубки 

Ведро для эмульсии 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- доставить в зону демонтажа и расположить на рабочем месте ящик с инструментами и контейнер для металлических деталей в соответствии со схемой организации рабочего места;
 
- убрать с деревянного настила блок-опалубки все посторонние предметы. 

Описание операций
 
Удаление металлических клиньев и снятие стяжек и стяжек-распорок (рис.1) 

Рис.1 
С2 и СЗ, находясь по разные стороны опалубки, кувалдами выбивают металлические клинья, с помощью которых закреплены стяжки. С1 поднимается на деревянный настил блок-опалубки и выбивает клинья из стяжек-распорок, после чего снимает стяжки-распорки из отверстий вертикальных балок опалубки. С2 ударом кувалды выбивает стяжки по одну сторону опалубки и вместе с СЗ собирает их в металлический контейнер.

 Раскрепление винтовых домкратов, отрыв палубы опалубочных панелей от бетона (рис.2)

Рис.2 
С1, С2 и СЗ при помощи винтовых домкратов равномерно поднимают ядро блок-опалубки. При подъеме ядра происходит отрыв опалубочных панелей от поверхности стен. 

Строповка и подъем коридорной блок-опалубки (рис.3) 

Рис.3 
С1 поднимается на дощатый настил опалубочного блока и дает команду машинисту крана подать строп. С1 цепляет крюки поданного стропа за монтажные петли ядра блок-опалубки и подает сигнал машинисту крана поднять блок-опалубку. Машинист крана поднимает опалубку и подает ее к месту очистки и смазки.

 Очистка и смазка палубы коридорной блок-опалубки (рис.4)

Рис.4 
С4 очищает с помощью скребка поверхность палубы блок-опалубки, соприкасающуюся с бетоном, от остатков налипшего бетона. Затем смазывает фибровой щеткой очищенную поверхность палубы блок-опалубки эмульсией.