КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
Возведение зданий из монолитного железобетона 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОКОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном   -  6,5
 
Затраты труда на монтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч  -   1,23

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Слесари строительные IV разряда (С1, С2) 

Слесарь строительный III разряда (С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Строп двухветвевой грузоподъемностью 0,63 т 

Стремянка для монтажных работ высотой 2.2 м 

Комплект ключей гаечных двухсторонних  2 шт. 

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- установить опалубку с одной стороны; 
- подготовить проемообразователь к монтажу - очистить от  остатков бетона и смазать;
 
- проверить размеры проемообразователя и соответствие его с проектом;
 
- доставить в зону монтажа и расположить на рабочем месте ящик с инструментом;
 - подготовить к работе и проверить такелажную оснастку и приспособления. 

 
Описание операций 

 Строповка металлического проемообразователя (рис.1)

Рис.1 
С4, поднявшись по лестнице на площадку пирамиды, принимает  поданный машинистом крана строп и цепляет крюки его за  монтажные петли проемообразователя. С4 спускается вниз, отходит в  безопасную зону и дает команду машинисту крана натянуть  ветви стропа. Убедившись в надежности строповки, С4 дает  команду машинисту крана поднять и переместить  проемообразователь к месту установки.

 Установка проемообразователя с закреплением его к опалубке  и расстроповка (рис.2, 3)

Рис.2

Рис.3 
С1 и С2 принимают поданный машинистом крана  проемообразователь и направляют его на деревянные прокладки,  уложенные СЗ. Установив проемообразователь на прокладки, СЗ придерживает его, а С1 и  С2 крепят проемообразователь при помощи болтов к опалубке. СЗ поднимается по стремянке и расстроповывает металлический  проемообразователь. Затем спускается вниз и отходит в сторону.  Машинист крана поднимает строп.