КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

Возведение зданий из монолитного железобетона 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ ОКОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЕМООБРАЗОВАТЕЛЕЙ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном   -  10
 
Затраты труда на демонтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч  -   0,8

 ИСПОЛНИТЕЛИ
 
Слесарь строительный IV разряда (С1) 
     
 Слесарь строительный III разряда (С2) 
     
 Слесарь строительный II разряда (С3) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ
 
Строп двухветвевой грузоподъемностью 0,63 т 
     
 Лом монтажный 2 шт.
      
 Стремянка для монтажных работ высотой 2,2 м 
     
 Ключ гаечный по размеру болта 2 шт. 
     
 Скребок стальной для очистки 
     
 Щетка фибровая 
     
 Ведро для эмульсии 

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- демонтировать опалубочную панель с одной стороны бетонной стены;
 
- подготовить такелажные приспособления, инструменты и эмульсию для смазки проемообразователя. 
Проемообразователь демонтируют после постижения бетоном прочности 7-8 (сроки определяются лабораторией). 

 Описание операций

 Раскрепление и снятие болтов (рис.1)

Рис.1 
С1 и С2, находясь на перекрытии, с помощью гаечных ключей  раскручивают и снимают болты, которыми крепится  проемообразователь к опалубочной панели стены.

 Строповка проемообразователя (рис.2)

Рис.2 
С2 ставит стремянку и стропит монтажные петли  проемообразователя.

 Удаление деревянных прокладок (рис.3)

Рис.3 
С1 и С2 с помощью монтажных ломов выбивают деревянные  прокладки, на которые опирается проемообразователь, который  после этого под действием собственного веса опускается вниз. Происходит  отрыв проемообразователя от бетонной поверхности стен.

 Подъем и подача проемообразователя на место очистки его  и смазки (рис.4)

Рис.4 
Машинист крана слегка отводит в сторону застропованный  проемообразоватепь. С1 и С2 придерживают его с торцов, чтобы  при извлечении не повредились кромки образовавшегося проема. После этого  машинист крана поднимает освободившийся проемообразователь  и подает его на место очистки и смазки. 

Очистка и смазка проемообразователя (рис.5) 

Рис.5 
СЗ очищает металлическим скребком поверхность  проемообразователя от остатков налипшего бетона, после чего фибровой щеткой смазывает очищенную поверхность  проемообразователя.