КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОРИДОРНОЙ БЛОК-ОПАЛУБКИ СТЕН
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном  - 114,3 

Затраты труда на монтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч -  0,07 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1 ) 

Слесари строительные IV разряда (С2, С3) 

Слесарь строительный II разряда (С4) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 6 шт. 

Кувалда 3 шт. 

Лом монтажный 

Отвес
 
Лестница приставная высотой 2,6 м 2 шт. 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить все арматурные работы;
 
- установить и закрепить закладные детали, деревянные короба и пробки согласно рабочим чертежам;
 
- нанести риски, определяющие место установки коридорной блок-опалубки;
 
- подготовить к работе коридорную блок-опалубку (очистить поверхность опалубки от остатков бетона и смазать эмульсией);
 
- доставить в зону монтажа и расположить на рабочем месте в соответствии со схемой организации рабочего места ящик с инструментами, приспособлениями, инвентарем.
 
Расположение секций при монтаже коридорной блок-опалубки необходимо строго выдерживать, как это установлено при комплектовании и подгонке секций. 

 
Описание операций 

Строповка и подача коридорной блок-опалубки стен к месту установки (рис.1) 

Рис.1 
По команде С4 машинист крана подает четырехветвевой строп к подготовленной для монтажа блок-опалубке. С4 приставляет лестницу и поднимается по ней на деревянный настил блок-опалубки. Приняв ветви стропа, он поочередно зацепляет крюки стропа за монтажные петли ядра блок-опалубки. Убедившись в надежности строповки, С4 спускается по лестнице с настила блок-опалубки, убирает лестницу и отходит в безопасную зону. Только после этого С4 подает команду машинисту крана подать блок-секцию на место установки.

 Прием и установка коридорной блок-опалубки на место работ (рис.2)

Рис.2 
  
С1, С2, СЗ принимают поданную краном коридорную блок-опалубку и осторожно устанавливают ее на опорные части опалубочных панелей. С1 поднимается по приставной лестнице и, став на деревянный настил блок-опалубки, вытаскивает крюки стропа из монтажных петель ядра блок-опалубки. Затем цепляет их за монтажные петли вертикальных балок блок-опалубки. Убедившись в надежности строповки, С1 опускается по лестнице на перекрытие и дает команду машинисту крана слегка поднять блок-опалубку до полного те раскрытия, после чего опускает блок с установкой согласно нанесенным на перекрытие рискам. При необходимости С1, С2, СЗ производят рихтовку опалубки с помощью монтажных ломов.

 Выверка коридорной блок-опалубки, установка ее с помощью домкратов в проектное положение, расстроповка (рис.3)

Рис.3 
С1, стоя на деревянном настиле бпок-опалубки, подает сигнал машинисту крана ослабить натяжение стропа и расстроповывает блок-опалубку. Затем с помощью отвеса проверяет правильность установки коридорной блок-опалубки по вертикали. С2 и СЗ в это время с помощью винтовых домкратов устанавливают блок-опалубку в проектное положение.