Title: КТП. Инструкция по подготовке поверхности полимербетонного пола к окончательной отделке
Last saved by: Денис

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство бетонных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРБЕТОННОГО ПОЛА
 К ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 57
 
Затраты труда на 10 пола, чел-ч - 1,4 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Облицовщик 4-го разряда (О1) 

Облицовщик 3-го разряда (О2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Машина универсальная шлифовальная с гибким валом  для шлифовки труднодоступных участков (2 шт.) 

Кисть-ручник для грунтовки поверхности пола (2 шт.) 

Шпатель стальной (2 шт.) 

Ящик для шпатлевочного состава 400х500х150 мм (2 шт.) 

Ведро (4 шт.) 

Щетка волосяная (2 шт.) 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и инвентарь; 

- проверить исправность шлифовальной машины и электропроводки. 

Описание операции 

 Очистка и промывка поверхности пола 
О1 и О2 очищают поверхность пола от мусора и пыли и дважды промывают водой.

 Грунтовка, шпаклевка и шлифовка отдельных участков 
О1 и 02 грунтовывают и наполняют шпатлевкой мелкие выбоины и трещины, появившиеся на поверхности пола после шлифовки. После затвердения шпатлевки эти участки шлифуют машинами ИЭ-8201.

 Окончательная очистка и промывка поверхности 
О1 и О2 тщательно очищают поверхность пола щетками, промывают водой и протирают ветошью два раза.