КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ СТЕН ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ 
ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ
 
Выработка на 1 чел.-день, панелей 14
 
Затраты труда на установку панели, чел.-ч 0,57 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Монтажники 4 разряда (М1, М2)
 
Такелажник 3 разряда (Т)
 
Электросварщик 5 разряда (Э) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп двухветвевой грузоподъемностью 6,3 т
 
Ящик-контейнер для раствора
 
Рейка-отвес
 
Столик-стремянка
 
Лопата растворная 2 шт.
 
Лом монтажный 3 шт.
 
Ведро для воды.
 
Кельма 2 шт.
 
Молоток строительный
 
Метла
 
Щетка для очистки закладных деталей 

Комплект электросварочного оборудования
 
До начала работ необходимо:
 
- закончить монтаж всех конструкций вышележащего этажа; смонтировать лестничные марши и плиты лестничных площадок нижележащего этажа;
 
- очистить от мусора опорную поверхность стен лифтовой шахты; 

- подготовить и подать на рабочее место инструмент, инвентарь и необходимые материалы. 

ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

 Подготовка панели стены к строповке 
Т, поднявшись на панелевоз, осматривает поверхность электропанели, проверяет качество закладных деталей и прочность монтажных петель. При необходимости очищает панель от грязи и наплывов бетона металлической щеткой.

 Строповка панели 
По сигналу Т машинист крана подает двухветвевой строп.Т, находясь на разгрузочной площадке панелевоза, принимает поданный машинистом крана строп и зацепляет крюки за монтажные петли. Затем подает команду машинисту крана натянуть ветви стропа. После этого спускается с панелевоза, ослабляет натяжение троса крепления электропанели и отходит от панелевоза на 4-5 м. По команде Т машинист крана поднимает и подает электропанель к месту установки.

 Подготовка места установки панели и устройство постели
 из готового раствора (рис.1) 

Рис.1
 
М1 очищает опорную поверхность от мусора, а М2 лопатой укладывает раствор на очищенную поверхность. Затем М1 и М2 кельмами разравнивают раствор, равномерно расстилая по всей опорной поверхности. 

Установка панели (рис.2) 

Рис.2 
Машинист крана по команде М1 опускает панель, М1 и М2 принимают панель на расстоянии 20-30 см от панели перекрытия разворачивают ее в нужном направлении. М2 придерживает панель, а М1 отходит в сторону и подает команду опустить панель. Машинист крана плавно опускает панель и устанавливает на постель из раствора.

 Выверка панели (рис.3)

     
 Рис.3 
М1 проверяет правильность установки панели по вертикали с помощью рейки-отвеса, плотно прижимая ее упорами к плоскости панели. При наличии отклонений М2, рихтуя панель ломом, устанавливает ее в проектное положение.

 Крепление панели электросваркой 
Э крепит панели стены лифтовой шахты к панели внутренней стены или рядом стоящей панели путем сварки закладных деталей в соответствии с проектом.

 Расстроповка панели и уплотнение горизонтального шва раствором (рис.4)

     
 Рис.4 
После закрепления панели машинист крана ослабляет натяжение ветвей стропа, а М1, поднявшись на столик-стремянку, расстроповывает панель. Затем спускается на перекрытие и отодвигает столик-стремянку от панели. М2 подштопкой уплотняет раствор в месте примыкания панели к перекрытию. М2 добавляет раствор в шов или срезает лишний и окончательно заглаживает кельмой.