КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)   

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕМОНТАЖУ БЛОК-ОПАЛУБКИ СТЕН ШАХТ ЛИФТОВ
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 
Выработка на 1 чел.-день, поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном - 66,7 
Затраты труда на демонтаж 1 поверхности опалубки, соприкасающейся с бетоном, чел.-ч - 0,12 

ИСПОЛНИТЕЛИ 
Слесарь строительный V разряда (С1) 

Слесари строительные IV разряда (С2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 6,3 т 

Домкрат винтовой 8 шт.
 
Кувалда 3 шт. 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- убрать с деревянного настила опалубки все посторонние предметы;
 
- доставить в зону демонтажа и подготовить к работе приспособления, оснастку и инструменты.
 
К демонтажу опалубки надо приступать после достижения бетоном нужной прочности (сроки определяются лабораторией). 

 
Описание операций
 
Отрыв палубы от вертикальной поверхности стены ( рис.1) 

 Рис.1 
С1, С2 спускаются через люк в дощатом настиле внутрь блок-опалубки и при помощи винтовых домкратов равномерно поднимают ядро блок-опалубки. При подъеме ядра блок-опалубки происходит отрыв палуб от вертикальных поверхностей бетонных стен. С1 и С2 поднимаются на дощатый настил опалубки. 

Строповка блок-опалубки стен шахты лифтов (рис 2) 

 Рис.2 
С1, находясь на дощатом настиле опалубки, дает команду машинисту крана подать строп. С1 и С2 зацепляют крюки стропа за монтажные петли ядра блок-опалубки, переходят с настила опалубки на перекрытие и подают сигнал машинисту крана поднять блок-опалубки. 

Подъем блок-опалубки и платформы (рис.3) 

 Рис.3 
Машинист крана медленно поднимает блок-опалубку стен шахт лифтов вместе с прикрепленной к ней платформой до момента входа пяты в отверстия на стенах. С1 и С2. находясь по разные стороны блок-опалубки, придерживают ее и следят за тем чтобы платформа опалубки стала на место. Машинист крана слегка опускает блок-опалубку, платформа садится на пяты и блок-опалубка опускается опорными частями опалубочных панелей на платформу.