КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ЛАГ ПОД ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 127
 Затраты труда на 100 пола, чел-ч - 6,3 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Плотник 3-го разряда (П1) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Топор для рубки древесноволокнистых подкладок при выравнивании лаг 

Метр стальной складной 

Рейка контрольная длиной 2,8 м 

Ведро для антисептического раствора 

Кисть маховая для антисептирования 

Уровень для проверки горизонтальности лаг 

Шаблон деревянный 1020(1040) хЗ0хЗ0 мм для разметки  плоскости основания 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- обеспечить освещенность рабочего места; 

- заделать цементным раствором все отверстия в перекрытиях; 

- установить в проектное положение и закрепить стояки центрального отопления; 

- сделать под лаги выравнивающий или звукоизоляционный  слой из песка, шлака или других материалов согласно проекту;
 
- проложить и заделать цементным раствором провода скрытой  электропроводки;
 
- вынести на стены отметки чистого пола; 

- подать на рабочее место необходимое число лаг, покрытых антисептиком, и древесноволокнистых плит для подкладок. 

Описание операции 

Подноска и раскладка древесноволокнистых подкладок под лаги 
Плотник подносит, антисептирует и раскладывает подкладки под лаги. 

Подноска и раскладка лаг (рис.1) 

Рис.1 
Плотник подносит лаги и укладывает согласно проекту. 

Выверка и выравнивание маячных лаг (рис.2) 

 Рис.2
 
Плотник, уложив все лаги, выверяет и выравнивает две крайние и  одну среднюю. Работу выполняет с помощью контрольной рейки,  уровня и шаблона по вынесенным на стены отметкам чистого пола. 

Выверка и выравнивание рядовых промежуточных лаг у одной из продольных стен на двух захватках (рис.3) 

Рис.3 

Выверка и выравнивание рядовых промежуточных лаг по середине комнаты на две захватки 

 Выверка и выравнивание рядовых промежуточных лаг у другой продольной стены на две захватки 
Плотник, выверив маячные лаги, выверяет и выравнивает  промежуточные. При необходимости увеличивает или уменьшает  толщину подкладок и с помощью шаблона проверяет расстояние  между лагами. Убедившись в правильности укладки лаг, временно расшивает их досками для предупреждения смещения.