КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство дощатых и паркетных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТИЛКЕ ПОЛОВ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, пола - 25 
Затраты труда на 100 пола, чел-ч - 32 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Паркетчик 5-го разряда (П1)
      
 Паркетчик 3-го разряда (П2) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Пила дисковая электрическая
      
 Пила-ножовка поперечная
      
 Молоток паркетный (2 шт.)
      
 Добойник стальной паркетный
      
 Шнур крученый длиной 20 м 

 ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 

- очистить подполье от строительного мусора; 
 - проверить исправность скрытой электропроводки; 
 - доставить на рабочее место материалы и инструмент.
 
Паркетные доски следует стыковать на лагах. 

Забивать гвозди      в лицевую поверхность досок не разрешается. Зазор между доской и стеной под плинтусом должен быть не более 10 мм.
 
Паркетные доски следует хранить в сухом помещении.
 
Допустимая влажность досок перед настилкой - не более 10%. 

Описание операции 

 Настилка первого ряда паркетных досок 

П1 и П2 подносят доски к рабочему месту, размечают и обрезают их по длине и в местах стыковки. Первый ряд досок настилают  шпунтом наружу по шнуру на расстоянии 1 см от стены или перегородки  и прибивают гвоздями к лагам. 

 Настилка второго и последующего рядов (рис.1, 2)

Рис.1

Рис.2 

П1 и П2 настилают доски второго и последующих рядов шпунтом наружу, выполняя настилку на себя, после чего сплачивают доски. Чтобы при сплачивании не повредить молотком шпунты досок,  П1 и П2 применяют прокладку из куска шпунтованной доски,  которую укладывают гребнем в шпунт доски и бьют по ней  молотком. Сплоченные доски прибивают гвоздями в шпунт к  каждой лаге. Гвозди забивают под углом 45° и добойником втапливают шляпки гвоздей в шпунт.