КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 МОНТАЖ ТРУБ МУСОРОПРОВОДА 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, м, труб 18,5 Затраты труда на установку 1 м трубы, чел.-ч   0,43 

 ИСПОЛНИТЕЛИ 

Монтажник 4 разряда (М1)
 Монтажник 3 разряда (М2)
 Такелажник 3 разряда (Т) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 

Строп одинарный для монтажа труб мусоропровода 
Рейка-отвес 
Лом монтажный 
Ведро для раствора 
Кельма 
Конопатка 
Ключ гаечный двухсторонний 12х14 2 шт 
Кувалда 
Деревянные клинья
 
До начала работ необходимо: 
- смонтировать плиты перекрытия;
 
- уложить лестничные марши и площадки, установить нижнюю трубу мусоропровода в камеру мусороприемника; 

- проверить, подготовить к работе и доставить на рабочее место необходимые инструмент, приспособления, инвентарь и материалы. 

 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ 

 Подготовка трубы к строповке, строповка и подача ее к месту установки (рис. 1)

Рис.1
 
Т осматривает трубу и затем стропит ее. После этого отходит в безопасную зону и  подает команду машинисту крана натянуть строп. Убедившись в надежности строповки, Т подает команду машинисту крана подать трубу  к месту установки.

 Насадка резинового кольца и установка муфты (рис. 2)

Рис.2 
М1 и М2 надевают на нижнюю трубу мусоропровода асбестоцементную муфту.  Затем М1 укладывает просмоленную паклю между трубой мусоропровода и муфтой, а М2 зачеканивает стык раствором. После  зачеканки муфты М1 и М2 укладывают резиновую прокладку по верхней грани нижней трубы мусоропровода.

 Прием и установка трубы (рис. 3) 

Рис.3 
М2, находясь на верхней лестничной площадке, принимает асбестоцементную трубу и  направляет ее в отверстие плиты лестничной площадки. М1, находясь на нижней площадке, принимает трубу и направляет ее в муфту. М1 подает  команду М2 опустить трубу.

 Выверка трубы и расстроповка (рис. 4)

Рис.4 
Выверку трубы по вертикали производят с помощью рейки-отвеса. М2 проверяет  по рейке вертикальность трубы, а М1 выравнивает ее монтажным ломом. М2 расклинивает кувалдой и клиньями трубу в отверстии плиты лестничной площадки, затем расстроповывает ее.

 Крепление стыка хомутом (рис. 5)

Рис.5 
М2 охватывает трубу мусоропровода полукольцами хомута на уровне плиты лестничной площадки, затем, располагая зажимы хомута над закладными деталями плиты, вводит болты в отверстия зажимов, навинчивает  на них гайки и затягивает ключом.

 Замоноличивание стыка между трубой и муфтой (рис. 6) 

Рис.6 
М1, уложив паклю между трубой и муфтой, с помощью кельмы заполняет  раствором стык между трубой и асбестоцементной муфтой. Затем конопаткой уплотняет раствор в стыке.