Приложение № 2

к документации

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

оказание услуг по исполнению функций строительного контроля за текущим ремонтом дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области

**1. Общие положения**

**Заказчик:** Администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области

**Объект:** - ул.Пролетарская от д.46 до д.52 п. Мстера Вязниковского района Владимирской области

- от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина п.Мстера Вязниковского района Владимирской области

**Подрядчик:** выполняющий на Объекте ремонтные работы по результатам торгов (далее – Подрядчик).

**Исполнитель:** организация, привлекаемая Заказчиком для осуществления строительного контроля за выполнением работ на Объекте по результатам торгов (далее - Исполнитель).

Подрядчик выполняет следующие виды работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Ед. изм | Объем работ |
| **текущий ремонт дорожного покрытия ул.Пролетарская от д.46 до д.52 п. Мстера** | | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью до 5 м2 | 100 м2 | 2,55 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 |
| 3 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,424 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,15 |
| 5 | Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,5 |
| 6 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1 |
| **текущий ремонт дорожного покрытия от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина**  п. Мстера | | | |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью до 5 м2 | 100 м2 | 0,3 |
| 2 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными фрезами с шириной фрезирования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 50 мм | 1000 м2 покрытия | 0,015 |
| 3 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,165 |
| 4 | Устройство покрытий толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,55 |
| 5 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 1,1 |

Строительный контроль необходимо оказывать в соответствии с «Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468, сметной документацией на ремонт тротуаров.

Строительный контроль осуществляется в течение всего периода выполнения Подрядчиком ремонтных работ. Срок выполнения работ Подрядчиком по текущему ремонту дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области со дня заключения контракта по 10 августа 2018 года.

Подрядчик имеет право закончить работы досрочно без изменения количественных и качественных характеристик.

**2. Требования к предоставляемым услугам**

К выполнению строительного контроля не могут быть допущены лица, имеющие материально-технические отношения с Подрядчиком и поставщиками материалов на данном Объекте.

При выполнении своих обязанностей Исполнитель не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

Строительный контроль оказывается силами аттестованных, квалифицированных, имеющих соответствующие сертификаты, специалистов.

Основной задачей осуществления строительного контроля является недопущение приемки работ, выполненных с нарушением требований сметной документации, утвержденной в установленном порядке.

Строительный контроль осуществляется в целях:

- обеспечения выполнения работ в полном соответствии со сметной документацией;

- проверки соответствия объемов выполненных работ требованиям сметной документации

**3. Состав основных работ**

Строительный контроль включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

В ходе строительного контроля Исполнитель обязан:

- вести учет объемов выполненных работ;

- информировать Заказчика о некачественно выполненных работах и других нарушениях, допущенных Подрядчиком;

-контролировать полноту и правильность оформления Подрядчиком исполнительной документации;

- участвовать в технических и организационных совещаниях в рамках контракта, проводимых Заказчиком и Подрядчиком;

- вести журнал производства работ, в котором фиксировать нарушения СНиП, ТУ, технических регламентов, отступлений от утвержденной сметной документации. Устанавливать сроки устранения обнаруженных нарушений. Ведение журнала обеспечить в соответствии с требованиями нормативных и методических документов.

- визировать первичные учетные документы (формы КС-2 и КС-3);

- подготовить и передать Заказчику комплект материалов по строительному контролю;

- составить краткий итоговый отчет по строительному контролю, который должен содержать сведения о соблюдении (не соблюдении) Подрядчиком требований сметной документации по по текущему ремонту дорожного покрытия в поселке Мстера: ул.Пролетарская от д.46 до д.52; от д.8 ул. Гагарина до ул.Ленина Вязниковского района Владимирской области со дня заключения контракта по 10 августа 2018 года.

- обеспечить архивное хранение отчетной и иной документации, предусмотренной контрактом.

***Объем гарантии качества выполненных работ 100%.***

### *Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов в выполненных работах составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.*

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН, ГОСТ32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля» и прочие) и других руководящих документов.