Полотенцесушители бытовые водяные "Галант" 
ТУ 4923-001-73365718-2005     
 
Галант 500-400 

Полотенцесушитель бытовой (дизайн-радиатор) предназначен для сушки текстильных изделий, а также для обогрева ванных и душевых комнат. 
Технические характеристики 
Декоративные покрытия (см. гиперссылку)       
Подключение-диагональное / нижнее, вертикальное 
		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	500 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	400 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	530x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	1.9 
	
Объем помещения (м3) 
	4.8 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	190 
	
Масса (кг) 
	3.66 
	
Объем (м3) 
	0.02 

Галант 600-400   

Межосевое расстояние Y (мм) 
	600 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	400 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	630x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	2.35 
	
Объем помещения (м3) 
	5.9 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	235 
	
Масса (кг) 
	4.3 
	
Объем (м3) 
	0.024 

   
Галант 800-400 

           

Межосевое расстояние Y (мм) 
	800 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	400 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	830x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	2.95 
	
Объем помещения (м3) 
	7.4 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	295 
	
Масса (кг) 
	5.2 
	
Объем (м3) 
	0.031 

Галант 1000-400 

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1000 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	400 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1030x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	3.8 
	
Объем помещения (м3) 
	9.5 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	380 
	
Масса (кг) 
	6.36 
	
Объем (м3) 
	0.039 

Галант 1200-400 

  
		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1200 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	400 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1330x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	4.4 
	
Объем помещения (м3) 
	11 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	440 
	
Масса (кг) 
	7.8 
	
Объем (м3) 
	0.047 

Галант 500-500 

   
		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	500 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	500 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	530x470x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	2.2 
	
Объем помещения (м3) 
	5.5 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	220 
	
Масса (кг) 
	4.16 
	
Объем (м2) 
	0.025 

Галант 600-500   

Межосевое расстояние Y (мм) 
	600 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	500 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	630x570x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	2.7 
	
Объем помещения (м3) 
	6.8 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	270 
	
Масса (кг) 
	4.68 
	
Объем (м3) 
	0.029 

Галант 800-500 

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	800 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	500 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	830x570x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	3.35 
	
Объем помещения (м3) 
	8.4 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	335 
	
Масса (кг) 
	5.66 
	
Объем (м3) 
	0.38 

Галант 1000-500 

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1000 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	500 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1030x570x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	4.35 
	
Объем помещения (м3) 
	10.9 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	435 
	
Масса (кг) 
	7.08 
	
Объем (м3) 
	0.047 

             
Галант 1200-500 

               
		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1200 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	500 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1230x570x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	5 
	
Объем помещения (м3) 
	12.5 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	500 
	
Масса (кг) 
	8.74 
	
Объем (м3) 
	0.056 

  
Галант 600-600 

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	600 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	600 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	630x670x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	3 
	
Объем помещения (м3) 
	7.5 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	300 
	
Масса (кг) 
	5.26 
	
Объем (м3) 
	0.034 

Галант 800-600   

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	800 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	600 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	830x670x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	3.8 
	
Объем помещения (м3) 
	9.5 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	380 
	
Масса (кг) 
	6.26 
	
Объем (м3) 
	0.045 

  
Галант 1000-600 

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1000 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	600 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1030x670x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	4.9 
	
Объем помещения (м3) 
	12.3 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	490 
	
Масса (кг) 
	7.82 
	
Объем (м3) 
	0.056 

Галант 1200-600   

		
Межосевое расстояние Y (мм) 
	1200 
	
Межосевое расстояние X (мм) 
	600 
	
Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) 
	1230x670x120 
	
Нержавеющая сталь 
	AISI 304 (08X18H10) 
	
Площадь помещения (м2) 
	5.65 
	
Объем помещения (м3) 
	14.1 
	
Теплоотдача (Qвт) 
	565 
	
Масса (кг) 
	9.72 
	
Объем (м3) 
	0.067 

Схема подключения полотенцесушителя к системе ГВС или отопления (вертикальное подключение)      

Расчет теплоотдачи.
 
Методика расчета теплоотдачи отопительных приборов конвективно-излучающего действия:
 Расчетная тепловая нагрузка отопительного прибора конвективно- излучающего действия (Ккал/ч), в общем случае определяется по формуле: 
Q = K х F х t , где К - коэф. теплопередачи прибора Ккал/( . х час х °С ), F -площадь поверхности нагрева ., t -температурный напор °С 
  
 t = 0,5 х ( t 1 + t 2 ) - t вн. , где t 1-температура воды на входе, t 2- температура воды на выходе, 
t вн.- температура внутри помещения. 
Согласно требованием СНиП-2.04.07-86 * , при теоретических расчетах температурного напора закладываются следующие значения t 1 = 80 °С, t 2 = ( t 1 -10 °С) = 70 °С, 
t вн =20 °С, следовательно t = 0,5 х (80 °С +70 °С)-20 °С=55 °С 
  
 F = П х d х L ; где d -наруж. диаметр трубы, L -длина трубы 
  
 К-коэф. теплопередачи отопительных приборов конвективно-излучающего действия зависит от температурного напора, материала трубы, толщины стенки ( см. таблицу№1) 
  
 Таблица №1       
					
Типы нагревательных приборов   
	К,ккал/( *час* °С ), при температурном напоре прибора, °С   

	50-60 
	60-70 
	70-80 
	80-100 
	
Радиаторы чугунные средние 
	7.0 
	7.5 
	8.0 
	8.5 
	
Радиаторы чугунные высокие 
	6.2 
	6.4 
	6.6 
	6.8 
	
Радиаторы стальные панельные 
	8.5 
	9.0 
	9.5 
	10.0 
	
Радиаторы стальные листотрубные 
	5.5 
	6.0 
	6.5 
	7.0 
	
Трубы чугунные ребристые: в один ряд 
	4.5 
	4.6 
	4.8 
	4.9 
	
в два ряда 
	4.1 
	4.2 
	4.3 
	4.4 
	
в три ряда и более 
	3.6 
	3.7 
	3.8 
	3.96 
	
Регистры из стальных труб: в одну нитку, 
Dу40 мм 
	11.5 
	12.0 
	12.5 
	12.5 
	
то же, Dу =50100 мм 
	10.0 
	10.5 
	11.0 
	11.5 
	
то же, Dу125 мм 
	10.0 
	10.5 
	10.5 
	10.5 
	
Регистры из стальных труб в две и более ниток, Dу40 мм 
	10.0 
	11.0 
	11.5 
	11.5 
	
То же, Dу50 мм 
	8.0 
	9.0 
	9.0 
	9.0 
	
Конвекторы плинтусные 
( типа КП, «Прогресс» и др.) 
	4.1 
	4.2 
	4.3 
	4.4 
	
Конвекторы чугунные ( типа ЛТ-10 и др.) 
	6.5 
	6.7 
	7.0 
	7.3 

В таблице представлены значения коэффициента теплопередачи для наиболее распространенных видов отопительных приборов. 
Но данные в строке №7 таблицы для «регистров стальных труб в две и более ниток для Dу 40 мм» объективны для круглых стальных труб , Dу30мм и толщины стенки d3,0 мм 
Беря во внимание то, что для изготовления продукции используются, полированные трубы из нержавеющей стали с толщиной стенки d1,6 мм и Dу30 мм, то для температурного напора в диапазоне (70-80) °С значение К ккал/( х час х °С ), более объективно можно получить из графика 
(см. рис.1)       

Примечание: полученное значение теплоотдачи ( Q ), по этой методике измеряется в Ккал/ч, для перевода в систему СИ (Вт/ч) необходимо, умножить полученный результат на коэффициент перевода 
n пер = 1,163 
  
 Согласно требований СНиП 2.04.01.-85 * , 
расчетная теплоотдача отопительного прибора для ванных комнат конвективно- излучающего действия должна составлять не менее 100 Вт/ либо 40 Вт/
   
 Р. S Все расчеты произведены согласно справочно-методическому пособию 
Автор -М.М. Апарцев : « Наладка водяных систем централизованного теплоснабжения». 
Изд. 1983г.  
   
 Пример расчета теплоотдачи ( Q ) изделия: «Богема 800 х 500» 
  
 1. Формируем исходные данные согласно СНиП 2.04.07.-86 * 
  t 1 - температура теплоносителя на входе : + 80 °С 
  t 2 - температура теплоносителя на выходе- t 2 = t 1 -10 °С=70 °С 
  t вн. =20 °С- температура внутри помещения 
2. Выбор коэффициента теплопередачи (К). 
  Для изготовления изделия используются два вида труб ( D нар. х d ), где D нар -наружный диаметр трубы, d - толщина стенки: 
а) 32х1,5- этой трубе соответствует Dу =29мм.(см. прим.) 
б) 18х1,5-этой трубе соответствует Dу =15мм. 
Примечание: для расчетов, Dу примем равным внутреннему диаметру трубы. 
  
 Используя график (см. рис.№1) выбираем значение коэффициента теплопередачи (К): 
а) для трубы 32х1,5 ( Dу =29мм.), К 32 =12,3 
б) для трубы 18х1,5 ( Dу =15мм.), К 18 =15. 
3. Расчет площади нагрева ( F , ): 
3.1 F 32 = П х d 32 х L 32 =3,14 х 0.032м х (2 шт х0,8м )= 0,1608
 F 18 = П х d 18 х L 18 =3,14 х 0.018м х (14 шт х0,5м )= 0,3956
   
   Расчет теплового напора t ( °С) 
t =0,5 х ( t 1 + t 2 ) - t вн = 0,5 х (80+70) - 20 =55 °С 
  Расчет общей теплоотдачи изделия ( Q общ. ) 
Q общ = Q 32 + Q 18 = К 32 х F 32 х t + К 18 х F 18 х t = 12,3 х 0,1608 х 55 + 15 х 0,3956 х 55 = 435,2 Ккал/ч 
  Для перевода Ккал/ч в Вт/ч, ввести коэффициент перевода n = 1,163, 
  
 Q Вт. = 1,163 х Q Ккал = 506 Вт/ч. 
  
 7. Исходя из требований СНиП 2.04.01.-85 * , что мощность отопительного прибора должна составлять не менее 100 Вт/ или 40 Вт/ получаем , что данное изделие подходит для ванных комнат площадью до 5 , и объемом до 12,5
   
   Однако надо заметить, что есть ряд факторов существенно влияющих на реальные показатели теплоотдачи, вот некоторые из них: 
а) резко снижает теплоотдачу занавешивание изделия полотенцами и др. 
б) на практике температура теплоносителя (горячая вода) редко на входе составляет заложенную в расчет +80 °С 
в) нарушение режима воздухообмена (вентиляции) и т.п. 
     
 Таблица теплоотдачи       
					
Артикул 
	Модель 
	Теплоотдача Qвт 
	Площадь помещения, при норме 100 Вт/м2 
	Объем помещения на который рассчитано изделие.м3 
	
1502 
	High-Tech model "G" 320x650 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
1500 
	High-Tech model "M" 500x650 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
1504 
	High-Tech model "L" 500x650 
	260 
	2.6 
	6.5 
	
0521 
	Иллюзия 1000х500 
	495 
	4.95 
	12.4 
	
0531 
	Иллюзия 1000х600 
	565 
	5.65 
	14.1 
	
0541 
	Иллюзия 1200х500 
	555 
	5.55 
	13.9 
	
0551 
	Иллюзия 1200х600 
	630 
	6.3 
	15.8 
	
0561 
	Шарм 800x700 
	505 
	5.05 
	12.6 
	
0571 
	Шарм 1000x700 
	688 
	6.88 
	17.2 
	
0581 
	Шарм 1200x700 
	882 
	8.82 
	22 
	
0000 
	Эпатаж 800х600 
	300 
	3 
	7.5 
	
0052 
	Каскад 740x1000 
	435 
	4.35 
	10.9 
	
0007 
	Галант 500x400 
	190 
	1.9 
	4.8 
	
0009 
	Галант 600x400 
	235 
	2.35 
	5.9 
	
0012 
	Галант 800x400 
	295 
	2.95 
	7.4 
	
0015 
	Галант 1000x400 
	380 
	3.8 
	9.5 
	
0018 
	Галант 1200x400 
	440 
	4.4 
	11 
	
0008 
	Галант 500x500 
	220 
	2.2 
	5.5 
	
0010 
	Галант 600x500 
	270 
	2.7 
	6.8 
	
0013 
	Галант 800x500 
	335 
	3.35 
	8.4 
	
0016 
	Галант 1000x500 
	435 
	4.35 
	10.9 
	
0019 
	Галант 1200x500 
	500 
	5 
	12.5 
	
0011 
	Галант 600x600 
	300 
	3 
	7.5 
	
0014 
	Галант 800x600 
	380 
	3.8 
	9.5 
	
0017 
	Галант 1000x600 
	490 
	4.9 
	12.3 
	
0020 
	Галант 1200x600 
	565 
	5.65 
	14.1 
	
0021 
	Элегия 600x400 
	240 
	2.4 
	6 
	
0024 
	Элегия 800x400 
	345 
	3.45 
	8.6 
	
0027 
	Элегия 1000x400 
	430 
	4.3 
	10.8 
	
0030 
	Элегия 1200x400 
	480 
	4.8 
	12 
	
0022 
	Элегия 600x500 
	280 
	2.8 
	7 
	
0025 
	Элегия 800x500 
	400 
	4 
	10 
	
0028 
	Элегия 1000x500 
	495 
	4.95 
	12.4 
	
0031 
	Элегия 1200x500 
	555 
	5.55 
	13.9 
	
0023 
	Элегия 600x600 
	315 
	3.15 
	7.9 
	
0026 
	Элегия 800x600 
	460 
	4.6 
	11.5 
	
0029 
	Элегия 1000x600 
	565 
	5.65 
	14.1 
	
0032 
	Элегия 1200x600 
	630 
	6.3 
	15.8 
	
0042 
	Богема 500x300 
	210 
	2.1 
	5.3 
	
0043 
	Богема 600x300 
	260 
	2.6 
	6.5 
	
0044 
	Богема 800x300 
	355 
	3.55 
	8.9 
	
0045 
	Богема 1000x300 
	420 
	4.2 
	10.5 
	
0046 
	Богема 1200x300 
	520 
	5.2 
	13 
	
0421 
	Богема 500x400 
	260 
	2.6 
	6.5 
	
0431 
	Богема 600x400 
	320 
	3.2 
	8 
	
0441 
	Богема 800x400 
	435 
	4.5 
	10.9 
	
0451 
	Богема 1000x400 
	600 
	6 
	15 
	
0461 
	Богема 1200x400 
	630 
	6.3 
	15.8 
	
0471 
	Богема 500x500 
	300 
	3 
	7.5 
	
0481 
	Богема 600x500 
	370 
	3.7 
	9.3 
	
0491 
	Богема 800x500 
	510 
	5.1 
	12.8 
	
0501 
	Богема 1000x500 
	595 
	5.95 
	14.9 
	
0511 
	Богема 1200x500 
	735 
	7.35 
	18.4 
	
0513 
	Богема 1200x600 
	840 
	8.4 
	21 
	
0423 
	Богема с полкой 500x400 
	345 
	3.45 
	8.6 
	
0433 
	Богема с полкой 600x400 
	400 
	3.45 
	8.6 
	
0443 
	Богема с полкой 800x400 
	520 
	5.2 
	13 
	
0453 
	Богема с полкой 1000x400 
	600 
	6 
	15 
	
0463 
	Богема с полкой 1200x400 
	715 
	7.15 
	17.9 
	
0472 
	Богема с полкой 500x500 
	370 
	3.7 
	9.3 
	
0482 
	Богема с полкой 600x500 
	440 
	4.4 
	11 
	
0492 
	Богема с полкой 800x500 
	510 
	5.1 
	12.8 
	
0502 
	Богема с полкой 1000x500 
	595 
	5.95 
	14.9 
	
0514 
	Богема с полкой 1200x500 
	810 
	8.1 
	20.3 
	
0516 
	Богема с полкой 1200x600 
	915 
	9.15 
	22.9 
	
0464 
	Богема +4 полки 1200x400 
	975 
	9.75 
	24.4 
	
0515 
	Богема +4 полки 1200x500 
	1040 
	10.4 
	26 
	
0517 
	Богема +4 полки 1200x600 
	1150 
	11.5 
	28.8 
	
0033 
	Фурор 600х600 
	345 
	3.45 
	8.6 
	
0036 
	Фурор 800х600 
	500 
	5 
	12.5 
	
0039 
	Фурор 1000х600 
	595 
	5.95 
	14.9 
	
0034 
	Фурор 600х700 
	395 
	3.95 
	9.9 
	
0037 
	Фурор 800х700 
	575 
	5.75 
	14.4 
	
0040 
	Фурор 1000х700 
	680 
	6.8 
	17 
	
0035 
	Фурор 600х900 
	395 
	3.5 
	9.9 
	
0038 
	Фурор 800х900 
	575 
	5.75 
	14.4 
	
0041 
	Фурор 1000х900 
	680 
	6.8 
	17 
	
0351 
	Фурор-Ёлочка 600х900 
	395 
	3.95 
	9.9 
	
0381 
	Фурор-Ёлочка 800х900 
	575 
	5.75 
	14.4 
	
0411 
	Фурор-Ёлочка 1000х900 
	680 
	6.8 
	17 
	
0001 
	П-образный 320х650 
	110 
	1.1 
	2.8 
	
0005 
	Гусли 320х650 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
0006 
	Лира 500х650 
	260 
	2.6 
	6.5 
	
0002 
	М-образный 500х500 
	150 
	1.5 
	3.8 
	
0003 
	М-образный 500х650 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
0004 
	М-образный 600х600 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
1200 
	П-образный 320х650 +2 полки 
	110 
	1.1 
	2.8 
	
1005 
	Гусли 320х650 +2 полки 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
1006 
	Лира 500х650 +2 полки 
	260 
	2.6 
	6.5 
	
1203 
	М-образный 500х500 +2 полки 
	150 
	1.5 
	3.8 
	
1204 
	М-образный 500х650 +2 полки 
	185 
	1.85 
	4.6 
	
1205 
	М-образный 600х600 +2 полки 
	185 
	1.85 
	4.6 

Срок изготовления изделия с покрытием под «Золото» до 14 дней      
Возможная комплектация. (см. гиперссылку)