КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ В ЖИВУЮ ДВУХРЯДНУЮ ИЗГОРОДЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, кустов         47 Затраты труда на 1 куст, чел.-ч            0,17 
(в том числе 14% времени на подготовительно-заключительные работы и отдых)

 ИСПОЛНИТЕЛИ 
Рабочий зеленого строительства V разряда (Р1) 

Рабочий зеленого строительства II разряда (Р2) 

 ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Лопата совковая для земляных работ 2 шт 

     ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- подготовить траншеи глубиной 50 см, шириной 70 см;  
 
- подготовить посадочные места за 5-7 дней по посадки, чтобы они возможно дольше подвергались атмосферному воздействию и солнечному облучению;  
 
- срезать корни и ветви, поврежденные при перевозке, и покрыть места срезов  садовой замазкой или краской; 

- доставленные на объект кустарники, если они сразу не могут быть посажены, разгрузить в прикоп  (кустарники в прикопах расположить корнями на север).
 
При посадке кустарников в живую двухрядную изгородь в  одном ряду должна быть одна порода кустарника. 

 
Описание операций 

 Подноска кустарника к месту посадки 
Р2 подносит и раскладывает кустарники вдоль готовой траншеи.
 
Подсыпка слоя растительной земли в траншею  с трамбованием (рис.1)

Рис.1
 
Р1 подсыпает в траншею слой растительной земли на половину ее глубины и ширины и утрамбовывает деревянной  трамбовкой. 

Установка куста в траншею (рис.2) 

Рис.2 
Р2 устанавливает куст в траншею на расстоянии 30 см от предыдущего в данном ряду так, чтобы высота его установки  обеспечивала положение корневой шейки на уровне поверхности  земли после осадки грунта. Во втором ряду кусты устанавливаются  вразбежку с кустами первого ряда на таком же  расстоянии друг от друга.
 
Засыпка землей корневой системы и траншеи с уплотнением (рис.3)

Рис.3
 
Р1 и Р2 тщательно засыпают землей пустоты между корнями и  уплотняют землю от стенок траншеи к центру.